ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# DISKUS 3.40 7-9

Der Nachtisch

Im Lieferumfang von DISKUS ist der Festplattentreiber HDDRIVER enthalten.

HDDRIVER kann man auch einzeln bei dem Autor zum Preis von 40.- DM zuz. 3,- DM Porto (Ausland 5,- DM) beziehen.

Die derzeitige aktuelle Version ist die 5.10 und bietet folgende Features:

Die Version 5.1 unterstützt Fest- und Wechselplatten, MODs, ZIP-Laufwerke, Phase-Change-Laufwerke etc. (keine CD-ROM-Laufwerke. da diese ein ganz anderes Dateisystem verwenden!) am ACSI- und SCSI-Port und entsprechend IDE-Festplatten am IDE-Port von TOS 2.06 AT-BUS-Karten bzw. des STBook und des Falcon030 (interne Festplatte).

Die wichtigsten Neuerungen ab der Version 5.0 sind:

- Unterstützung von Medien mit mehr als 512 physikalischen Bytes pro Sektor (z.B. bei Magnetooptischen Laufwerken) bei TT030 und Falcon030 SCSI sowie ACSI mit voll ICD-kompatiblem Hostadapter

- "Fast ACSI" Modus optional (dieser Modus war bisher die Standardeinstellung, aber für einige wenige Platten zu schnell)

- Parity-Check am TT030 und Falcon030 SCSI-Port

- Optionaler Reset des SCSI-Bus bei Übertragungsfehlern

- Vergabe der Partitionskennungen beginnt optional bei der ersten freien Kennung statt bei Partition C

- Neu programmierte Medienwechsel-Routinen

- Größe der Wurzelverzeichnisse kann beim Partitionieren beeinflußt werden

- Software zum ACSI/SCSI ID-Check neu im Lieferumfang

- Schreibschutz-Einstellungen für 29 statt wie bisher für 23 Partitionen möglich

- Autopark-Accessory erlaubt den Auswurf von Medien bei Geräten, die dies unterstützen

- Dokumentation zur XHDI-Spezifikation 1.25 im ST-Guide Hypertext-Format (auch im Demo-Archiv enthalten)

Eine Demoversion ist in der MAUS KA (0721-358887, HDDRIV51.ZIP) oder per FTP auf

ftp://acp5.chemie.uni-kl.de/pub/atari/hddriver51_demo.zip erhältlich.

Ein kleiner Geschwindigkeitstest mit verschiedenen Festplattentreibern gefällig?

HDDRIVER 5.0 (ACSI)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 1100 KB/s | 102 KB/s | 19.5 ms
1024 | 1098 KB/s | 204 KB/s | 20.3 ms
2048 | 1100 KB/s | 404 KB/s | 22.3 ms
4096 | 1099 KB/s | 542 KB/s | 25.8 ms

HDDRIVER 5.0 (`FAST ACSI`)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 1268 KB/s | 389 KB/s | 16.2 ms
1024 | 1269 KB/s | 602 KB/s | 17.0 ms
2048 | 1249 KB/s | 828 KB/s | 19.2 ms
4096 | 1250 KB/s | 1009 KB/s | 22.4 ms

AHDI 6.06 (ACSI)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 830 KB/s | 34 KB/s | 28.5 ms
1024 | 832 KB/s | 68 KB/s | 29.3 ms
2048 | 830 KB/s | 136 KB/s | 31.0 ms
4096 | 830 KB/s | 272 KB/s | 34.4 ms

HUSHI 6.08 (ACSI)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 983 KB/s | 47 KB/s | 23.3 ms
1024 | 978 KB/s | 102 KB/s | 24.1 ms
2048 | 977 KB/s | 204 KB/s | 26.3 ms
4096 | 979 KB/s | 407 KB/s | 29.5 ms

CBHD V4.55 (ACSI)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 1082 KB/s | 102 KB/s | 19.7 ms
1024 | 1083 KB/s | 204 KB/s | 20.3 ms
2048 | 1083 KB/s | 405 KB/s | 22.3 ms
4096 | 1082 KB/s | 540 KB/s | 25.8 ms

HDDRIVER 5.0 (TT030 SCSI)
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit
512 | 1832 KB/s | 410 KB/s | 16.1 ms
1024 | 1829 KB/s | 709 KB/s | 16.9 ms
2048 | 1829 KB/s | 1021 KB/s | 18.5 ms
4096 | 1829 KB/s | 1338 KB/s | 21.5 ms

Testrechner war ein TT030 mit TOS 3.06 und eine Fujitsu M2682S-512 SCSI Festplatte mit rund 350 Megabyte Kapazität sowie SCSITOOL V6.08.

Bei allen Tests war die Festplatte über den Hostadapter der Megafile 44 am ACSI Port des TT030 angeschlossen und hatte die ID4, beim letzten Test war die Festplatte direkt am externen SCSI-Port des TT030 angeschlossen, um mal Vergleichswerte zwischen ACSI und SCSI zu ermitteln.

Die Tabellen sind wie folgt zu lesen und zu verstehen:

1. Die linke Spalte (512-4096) gibt die Zahl der Bytes pro Sektor an (es wurden verschieden große Partitionen mit 15, 30, 60 und 120 MB Kapazität getestet).

2. Die Werte in der zweiten Spalte kamen wie folgt zustande: Es wurde 20 Sekunden lang 1 Megabyte in Blöcken zu 32 Kilobyte gelesen.

3. Die Werte in der dritten Spalte kamen wie folgt zustande: Es wurde 20 Sekunden lang 1 Megabyte in Einzelblöcken gelesen.

4. Die Werte in der vierten Spalte kamen wie folgt zustande: Es wurden 20 Sekunden lang zufällig ausgewählte Sektoren gelesen (für die Ermittlung der mittleren Lesezeit eines Sektors).

Die Vollversion von HDDriver 5.1 kann sowohl im üblichen Handel als auch beim Autor direkt bezogen werden:

        Uwe Seimet
        Lüdersstraße 4
        D-76275 Ettlingen
        email: us@bruker.de

    Preis: 40.- DM (zzgl. Porto)

Weiter mit: Resümee