Das ATOS-Magazin 4/00
ATOS Hardware
Scanner am Atari
Andere Anschlußmöglichkeiten

# Print Technik Universal-Scanner

### Beschreibung

- nur S/W, 0-15 Graustufen, aber keine echten, die Daten kommen in einem Grafikblock.
- Auflösung: 200 dpi, eine DIN A4-Seite paßt zwar gut auf die Glasscheibe, beim Scannen wird aber unten mal mehr, mal weniger abgeschnitten. Eine bis an die Ränder vollgeschriebene Seite liest er nicht ganz ein. Dafür ist er in ca. 5 Sekunden fertig.
- Scanbereich in Pixeln max. 1664x2200
- Besonderheit: Das Gerät ist ein Kopierer, der zum Scanner umgebaut wurde. Daher bewegt sich wie bei alten Kopierern ein Schlitten beim Scanvorgang über das Gerät. Das Teil hat einen Thermodrucker eingebaut und kann somit auch ohne Anschluß an den Rechner als Kopierer benutzt werden.
- Software: Scamai und Marvin, beide uralt (ca. 1989), laufen aber unter TOS 2.06, mit Magic bekommt Scamai Probleme.
- Besitzer von so pfeilschnellen ;-) Rechnern wie 16 MHz STE's oder TT's können diesen Scanner (erstmal) nicht nutzen, weil die Software nur für 8 MHz STs geschrieben wurde. Mit einem Patch geht es dann doch.
- Es existiert ein Patch, um den Scanner auch am TT zu betreiben.

### Daten von Print Technik Universal-Scanner

Scanner | mehr zu den PrintTechnik Scannern
GDPS | ja
TOS | ja
MagiC | keine Angaben
MagiCMac | keine Angaben
MagiC PC | keine Angaben
N-AES | keine Angaben
MiNT | keine Angaben
Hardware | keine Angaben
Autor | Scamai 3/89 von Roger Bischoff (c) 1989 Marvscan von Andreas Obero und Marcel Waldvogel Version 2.6 von 08.07.1988
Version | keine Angaben
Preis | keine Angaben
Download | keine Angaben
Homepage | keine Angaben
Bezug | früher PrintTechnik (wird nicht mehr hergestellt)
Archive |

GT-Scan per parallelem Port