ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# Datenkuriere

Schon 1994 brachte USR (Kurzform von US Robotics) sein Courier V.everything Modem mit dem V.34 Standard im gewohnten schwarzen Design heraus. Das kleinere Modell Sportster ist voicefähig (also als Anrufbeantworter mittels geeigneter Software benutzbar).

V.34 heißt, das bei diesem internationalen Standard sich die Geräte mit einer Geschwindigkeit von max. 28.800 Bit pro Sekunde (die Einheit BAUD bezeichnet eine ganz andere Größe) unterhalten und Daten austauschen, d.h. bei vorgepackten Daten sind ungefähr 3200 Zeichen pro Sekunde drinnen und bei ungepackten Daten locker das Doppelte.

Das USR Courier kommt in einem edlen Gehäuse aus schwarzen PVC her, welches somit ohne Probleme auch auf einem Caddy (eines MegaSTE oder TT Computer) paßt. Es verfügt über ein externes Netzteil, einer 6-poligen TAE-Buchse sowie einem 25poligen D-Sub-Verbinder für den Anschluß an den Computer (die Kabel sind auch im Lieferumfang enthalten).

Das Sportster kommt in einem weißen Gehäuse her, welches doch etwas an eine Kinderorgel für 4-Jährige erinnert. Die Anschlüsse sind gleich dem Courier und die Fähigkeiten können locker mithalten, wenn auch einige Features dem Courier vorbehalten bleiben, welches auch 2 Preisklassen höher angesiedelt ist. Für den Normalbetrieb beim Endanwender ist dies nicht entscheidend, da dieser wohl keine Synchron- bzw. Mietleitungen haben wird und auf eine Fernkonfiguration verzichten kann.

Die inneren Qualitäten entsprechen ganz ihrem Kaufpreis, sauber aufgebaute Platinen mit sauberer Leiterbahnführung auf den Platinen, dem herausgeführten Lautstärkeregler sowie dem kleinen Lautsprecher (den man hier zumindest nicht als Brüllwürfel bezeichnen kann).

Nach dem Anschluß an den Computer sollten Sie ein Terminalprogramm wie z.B. CoNnect starten und als erstes die Einstellungen für die Übertragungsparameter überprüfen (siehe Ende des Artikels), diese sollten für einen maximalen Datentransfer wie folgt eingestellt sein, sofern dies der Computer zuläßt: 115200 Bit pro Sekunde, 8N1, RTS-CTS Handshake On.

Das Modem stellt sich auf die benötigte Geschwindigkeit selbst ein (es erkennt dies anhand der ATx Kommandos), es verfügt über ein nichtflüchtiges Ram, welches die persönlichen Einstellungen auch im ausgeschalteten Zustand aufbewahrt.

Die deutschen Geräte werden mit der berühmten Wahlsperre ausliefert. Diese läßt sich mit dem Kommando ATS40=7 ein für allemal deaktivieren. Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß bei einer solchen Modifikation natürlich die BZT-Zulassung des Gerätes erlischt `;-)`. Daher ist dieser Tip mehr für unsere Leser in Österreich und in der Schweiz gedacht...

Der Betrieb des Gerätes ist relativ unproblematisch (sofern das Übel mit der Wahlsperre beseitigt worden ist) und stellt ohne Probleme die gewünschte Verbindung her. Sollte an der Gegenstelle ein Modem eingesetzt sein, welches heutzutage nur noch als minderwertig eingestuft werden kann bzw. sich in der Sysopszene für ein Mailboxmodem als untauglich erwiesen hat,

kann man plötzliche Verbindungsabbrüche nicht auf das Modem schieben - was die Gegenstelle nicht kann, kann das Modem auf der dieser Seite in keinem Fall der Welt ausbügeln, dies ist aufgrund der sehr leistungsschwachen Firmware besonders dem ZyXel Elite und den ganzen auf dem Rockwell-Chipsatz basierenden Modems zutreffend, wobei es die Hersteller einfach nicht schaffen, mal eine funktionierende Hardware auf die Beine zustellen (komisch, im Festplatten und CD-ROM Bereich geht es ja auch!).

Eine kleine Einschränkung gibt es beim Faxen, das Modem beinhaltet die Faxprotokolle Class 1/Class 2.0 und entspricht daher voll dem Internationalen Standard. Der sehr verbreitete Class 2 Standard wird nicht unterstützt, der aber merkwürdigerweise wiederum von fast jeder Atari-Fax-Software beherrscht wird (wer hat da im Atari Markt wieder geschlafen?).

Die Verarbeitung des Gerätes ist sehr sauber, das Handbuch ist in Deutsch (je nach Händler bzw. Großhändlerimport) und das Wichtigste ist wohl die Zukunftssicherheit. Das Courier V.everything beherrscht genauso wie der kleine Bruder, das USR Sportster, bereits den V.34+ Standard (der wohl im Herbst 1996 endgültig verabschiedet wird) und kann bereits mit der offiziellen BZT zugelassenen Firmware Verbindungen mit 31200 und 33600 Bit pro Sekunde durchführen, in den USA und Kanada ist bereits eine Betarelease mit einem 38400 Bit pro Sekunde Modus erhältlich, die sich aber nicht in den deutschen Modellen installieren läßt, d.h. bei vorgepackten Daten sind ungefähr 3600-3800 Zeichen pro Sekunde drinnen und bei ungepackten Daten locker das doppelte (wobei man mit dem Register ATS39=9 etwas mehr Pegel auf der Telefonleitung hat). Für das CE-Modell des Courier sollte man noch ATS16=000 setzen, dann geht die Sache noch etwas flotter!

Der Firmwareupdate geht leider nur über einen PC, da das Courier nicht über Eproms (programmierbar) verfügt, sondern Flashroms hat, die mittels eines entsprechenden Programmes erst gelöscht werden. Erst danach wird die neue Firmware über die Serielle Schnittstelle in das Modem gebracht. Beim Sportster Modell kommen normale PLCC-Eproms zum Einsatz und die Firmware braucht bei USR-Modemen normalerweise nur dann geupdatet werden, wenn ein neuer Standard in Sicht ist. Die Modeme sind im Testbetrieb nicht ein einziges Mal hängengeblieben oder abgestürzt, was heute leider als Qualitätsmerkmal angesehen werden muß, da dieses Kriterium leider nicht mehr für alle Modeme, die es im Markt gibt, gilt bzw. selbstverständlich ist. Apple-Macintosh-Benutzer schauen da genauso in die Röhre wie Amiga- und Atari-Besitzer, da US Robotics USA den Firmware-Lloader nur für PCs unter DOS anbietet bzw. in ihren Mailboxen zum Download bereitliegen hat.

Der Preis für das Courier Modell beträgt derzeit um die 800.- DM je nach Händler (Versand oder vor Ort) und das Sportster VI ist derzeit im Preisbereich um die 349.- DM zu haben - wobei die Preise bei Erscheinen dieser ATOS vermutlich nochmal um 20.- DM gefallen sein dürften.

Das Courier soll in einer ISDN-Version Mitte des Jahres auf den Markt kommen. Hält es dasselbe wie sein analoger Bruder, dürfte es in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit einen weiteren Meilenstein in der DFÜ Geschichte setzen.

Maximale Schnittstellengeschwindigkeit der Seriellen Schnittstellen

    Atari 260+520ST    19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari 1040STF(M)   19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari MegaST       19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari 1040STE      19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari MegaSTE      19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
                       an Modem 1, Modem 2 und Seriell 2 gehen bis zu 153600
                       Bit pro Sekunde
    Atari STBook       19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari Stacy        19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
    Atari TT030        19200 Bit pro Sekunde bei nicht getunter Schnittstelle
                       an Modem 1, Modem 2 und Seriell 2 gehen bis zu 153600
                       Bit pro Sekunde, Seriell 1 ist nicht für Modem Betrieb
                       ausgelegt!
    Atari Falcon       153600 Bit pro Sekunde, Achtung: der Falcon030 hat nur
                       eine Modem 2 (wie TT und MegaSTE Computer) Schnittstelle
                       und keine Modem 1 wie bspw. der 1040STF(M) Computer

    Zum Schluß noch ein kleiner Protokollauszug aus der Verbindung zur Maus
    Berlin 3

    NO CARRIER
    ati6i11
    USRobotics Courier HST Dual Standard V.34+ Fax Link Diagnostics...

    Chars sent                   31      Chars Received             9275
    Chars lost                    0
    Octets sent                  31      Octets Received            5072
    Blocks sent                  20      Blocks Received            1101
    Blocks resent                 0

    Retrains Requested            0      Retrains Granted              0
    Line Reversals                0      Blers                        20
    Link Timeouts                 0      Link Naks                     0

    Data Compression       V42BIS 2048/32
    Equalization           Long
    Fallback               Enabled
    Protocol               LAPM SREJ 244/15
    Speed                  28800/28800
    Last Call              00:00:25

    Disconnect Reason is DISC Received
    USRobotics Courier HST Dual Standard V.34+ Fax Link Diagnostics...

    Modulation               V.34+
    Carrier Freq (Hz)        1959/1959
    Symbol Rate              3429/3429
    Trellis Code             64S-4D/64S-4D
    Nonlinear Encoding       ON/ON
    Precoding                ON/ON
    Shaping                  OFF/ON
    Preemphasis (-dB)        4/4
    Recv/Xmit Level (-dB)    20/16
    Roundtrip Delay (msec)   13

    OK
    ati4
    USRobotics Courier HST Dual Standard V.34+ Fax Settings...

       B0  C1  E1  F1  M1  Q0  V1  X4
       BAUD=115200 PARITY=N  WORDLEN=8
       DIAL=PULSE  ON HOOK   TIMER

       &A3  &B1  &C1  &D2  &H1  &I0  &K3  &L0  &M4  &N0
       &P0  &R2  &S0  &T5  &X0  &Y1  %N6

       S00=000  S01=000  S02=043  S03=013  S04=010  S05=008  S06=003  S07=060
       S08=002  S09=006  S10=007  S11=085  S12=050  S13=000  S14=001  S15=000
       S16=000  S17=000  S18=000  S19=120  S20=000  S21=010  S22=017  S23=019
       S24=150  S25=005  S26=001  S27=001  S28=008  S29=020  S30=000  S31=000
       S32=009  S33=000  S34=000  S35=000  S36=000  S37=000  S38=000  S39=009
       S40=007  S41=000  S42=126  S43=200  S44=015  S45=000  S46=000  S47=000
       S48=000  S49=000  S50=000  S51=000  S52=000  S53=000  S54=064  S55=000
       S56=016  S57=000

       LAST DIALED #: 030-6249514

    OK

MR