Das ATOS-Magazin 1/99
ATOS Software
Draconis 1.6x (pro)

# Das Installationsprogramm

Das Installationsprogramm beschreitet ganz neue Wege. Als erstes kann man die Sprache wählen, momentan Deutsch oder Englisch. Danach läuft alles wie von Windows gewohnt ab, was hier als positiv zu bewerten ist. Die einzelnen Dialoge erreicht man mit vor und zurück, wobei anzumerken ist, daß die Dialoge alle in Fenstern erscheinen und der Zugriff auf andere Programme im Multitasking damit gewährleistet ist.

Dechiffrierung des Installationscodes

Als erstes (nach der Sprachauswahl) bekommt man einen Infotext zu lesen, anschließend wird man aufgefordert, seine Daten inklusive Installationsschlüssel einzugeben und die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Auf der Diskette kann man leider nicht eindeutig zwischen "O" (großes o) und "0" (die Zahl) beim handgeschriebenen Installationscode unterscheiden. Der Installationscode besteht jedoch anscheinend aus 3 Buchstaben, 3 Ziffern und dann nochmal 5 Buchstaben, so daß mehrere Versuche notwendig waren, bis die Kombination stimmte.

Nachdem diese Hürde genommen ist, erscheint ein Dialog, der in mehrere Registerkarten aufgeteilt ist. Wer Windows kennt, kennt Registerkarten. Hier kann man nun verschiedene Parameter einstellen, unter anderem, welche Programme und Extras installiert werden sollen und natürlich deren Installationspfade. Diese kann man für jedes Programm des Draconis-Pakets getrennt einstellen, jedoch nur per Tastatureingabe. Hier fehlt die Möglichkeit, optional einen gemeinsamen Global-Pfad anzugeben, so z.B. D:\ONLINE\DRACONIS\, wo dann alle Programme in (bestimmbare) Unterordner hineinkopiert werden. So muß man momentan leider alle Pfade manuell eingeben, was jedoch auch recht schnell geht.

Jetzt ist auch schon fast alles getan. Klickt man auf "Weiter", kann man anschließend die Installation starten oder auch ganz abbrechen. Auf jeden Fall besteht jederzeit die Möglichkeit, nochmal zu den vorigen Dialogen zu gelangen, falls man doch noch etwas verstellen möchte; ausgenommen natürlich nach Bestätigung des letzten Dialogs, dann läuft das Kopieren ja bereits. Jetzt muß man nur noch wie aufgefordert die Disketten wechseln und anschließend neu booten.

Die Konfigurationssoftware