ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 2/96

# HDDriver 5.0

HDDriver 5.0, Festplattentreiber von Uwe Seimet

Kurz vor der Veröffentlichung erreichte uns noch die Meldung über die neueste Version des bekannten Festplattentreibers HDDriver von Uwe Seimet.

Die Version 5.0 unterstützt Fest- und Wechselplatten, MODs, ZIP-Laufwerke, Phase-Change-Laufwerke etc. (keine CD-ROM-Laufwerke!)

Die wichtigsten Neuerungen sind:

       - Unterstützung von Medien mit mehr als 512 physikalischen
         Bytes pro Sektor (z.B. bei MODs) bei TT/Falcon SCSI sowie ACSI
         mit voll ICD-kompatiblem Hostadapter
       - "Fast ACSI" Modus optional (dieser Modus war bisher die
         Standardeinstellung, aber für einige wenige Platten zu
         schnell)
       - Parity-Check bei TT und Falcon SCSI
       - Optionaler Reset des SCSI-Bus bei Übertragungsfehlern
       - Vergabe der Partitionskennungen beginnt optional bei der
         ersten freien Kennung statt bei Partition C
       - Neu programmierte Medienwechsel-Routinen
       - Größe der Wurzelverzeichnisse kann beim Partitionieren
         beeinflußt werden
       - Software zum ACSI/SCSI ID-Check neu im Lieferumfang
       - Schreibschutz-Einstellungen für 29 statt wie bisher für
         23 Partitionen möglich
       - Autopark-Accessory erlaubt den Auswurf von Medien bei
         Geräten, die dies unterstützen
       - Dokumentation zur XHDI-Spezifikation 1.25 im ST-Guide
         Hypertext-Format (auch im Demo-Archiv enthalten)

Einen ausführlicheren Test finden Sie in der nächsten Ausgabe der ATOS.

Eine Demoversion ist in der MAUS KA (0721-358887, HDDRIV50.ZIP) oder per FTP auf

> ftp://acp5.chemie.uni-kl.de/pub/atari/hddriver50_demo.zip

erhältlich.

Die Vollversion von HDDriver 5.0 kann sowohl im üblichen Handel als auch beim Autor direkt bezogen werden:

> Uwe Seimet
> Lüdersstraße 4
> D-76275 Ettlingen
> email: us@bruker.de

Preis: 40.- DM (zzgl. Porto)