zurück zum News-Archiv
Anfang zurück vorwärts Ende ## Vorstellung einzelner SCSI-Scanner und Treiber Übersicht: · ScanX bzw. ScanXPRO · Mustek Paragon Scanner Driver · HP Scanner Driver · NovaScan · GT-Look II · Sandrine 4 · IDC-Microtek · Microtek-Scan · GT-Scan · GDPS-Scannertreiber · Tamarak-Scanner-Treiber ## ScanX bzw. ScanXPRO (Info-Dialog von ScanX bzw. ScanXPRO) ### Beschreibung Ein Programm, das die Nähe zu NovaScan nicht leugnen kann, lauffähig laut Dokumentation auch unter Emulatoren mit einem SCSI-Driver. Die Unterscheidung ScanX und ScanXPRO ist wichtig, da die PRO-Version noch mehr an Funktionen bietet und vor allem Microtek- und Umax-Scanner in einer Version unterstützt. Scannerauflösungen zur Zeit nur bis 300dpi! Alte 3-Pass-Scanner wie der ScanMaker II werden nicht mehr unterstützt. Deutsche Version erhältlich. Features der Pro-Version: 1-fach bis 8-fach-Zoom des Previews Gamma-Korrektur von 0.1 bis 9.9 Helligkeit, Kontrast und Gamma-Korrektur einstellbar unterstützt den Dia-Aufsatz des UMAX UMAX und Microtek-Scanner werden nun gemeinsam unterstützt aussagekräftigere Farbicons für die Bedienung TIFF/TGA Farb- und Graustufen ### Daten von ScanX bzw. ScanXPRO Scanner: Microtek: Scanmaker E3, E3+, E6, E6+, E330, E630, V300, V310, X6, 35t+, V300, V310 Umax: ASTRA 1200S, 1210S, 1220S, PowerLook II, VISTA SE6, VISTA S12, Umax 610 Der Treiber für 600S/610S wird wohl später angepasst. GDPS: Ja, das Programm muss als ACC umbenannt und installiert werden. TOS: ab 1.2 MagiC: ja MagiCMac: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCMac von Steffen Engel MagiC PC: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCPC von Steffen Engel N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT, Falcon und Rechner mit ACSI=>SCSI-Controller (ICD) und Clones mit dem dementsprechenden SCSI-Driver , Hades Autor: Homa Systems House (Nima Montaser) Version: 1.12 R1 vom 3.April 1999 Preis: 79 DM für ScanX 85 US-Dollar für die ScanXPRO-Version Update von ScanX auf ScanXPRO 40US-Dollar Download: http://www.magma.ca/! nima und aus Maus MS2 Homepage: http://www.magma.ca/! nima/ Bezug: Falke Verlag, SoftwareService Seidel, ag-Computertechnik Axel Gehringer, Homa Systems House ## Mustek Paragon Scanner Driver (Info-Dialog von Mustek Paragon Scanner Driver) ### Beschreibung Die Scanner-Treiber HP und Mustek Driver sind ehemals von Computerinsel geschrieben, später wurden sie zum Nova-Driver zusammengefasst. Features: PreScan in 90dpi in monochrome, Halbton, 256 Graustufen, 24 Bit (16,7 Millionen) Scan-Bereich von minimal 1 x 1 mm bis 356 x 216 mm (Legal 8.5" mal 14") von 45dpi bis zur maximalen Scanner-Auflösung Vier Halbton- und Gamma-Korrektur-Sets der Hardware werden unterstützt Helligkeit und Kontrast können eingestellt werden drei einstellbare Scangeschwindigkeiten mit Backtracking läuft auch als GDPS-Treiber, wenn die Extension in `.ACC` geändert wird kann IMG(monochrome), TIF(uncompressed) und ESM unterstützt den Mustek Diaaufsatz Anschluss via SCSI am TT, Falcon und ST/STE mit ICD ACSI-SCSI-Kontroller Der Scanner-Treiber läuft in einem Dialog, der andere Programme ausklammert. Die Demoversion kann mittels Seriennumer zur Vollversion gemacht werden. ### Daten von Mustek Paragon Scanner Driver Scanner: Mustek Paragon 6000/12000 CX, 600/1200 SP/SP II GDPS: Ja, das Programm muss als ACC umbenannt und installiert werden. TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT, FALCON und Rechner mit ICD-ACSI-SCSI-Kontroler Autor: Computerinsel Version: 1.17 Preis: 65 US-Dollar Download: http://www.magmacom.com/ und Maus MS2 Homepage: http://www.magmacom.com/ Bezug: Homa Systems House ## HP Scanner Driver (Info-Dialog vom HP Scanner Driver) ### Beschreibung Die Scanner-Treiber HP und Mustek Driver sind ehemals von Computerinsel geschrieben, später wurden sie zum Nova-Driver zusammengefasst. Features: PreScan in 90dpi in monochrome, Halbton, 256 Graustufen, 24Bit(16.7 Millionen) Scan-Bereich von minimal 1 x 1 mm bis 356 x 216 mm (Legal 8.5" mal 14") von 45dpi bis zur maximalen Scanner-Auflösung vier Halbton- und Gamma-Korrektur-Sets der Hardware werden unterstützt Helligkeit und Kontrast können eingestellt werden drei einstellbare Scangeschwindigkeiten mit Backtracking läuft auch als GDPS-Treiber, wenn die Extension in `.ACC` geändert wird kann IMG(monochrome), TIF(uncompressed) und ESM unterstützt den Mustek Diaaufsatz Anschluss via SCSI am TT, Falcon und ST/STE mit ICD ACSI-SCSI-Kontroller Der Scanner-Treiber läuft in einem Dialog, der andere Programme ausklammert. Die Demoversion kann mittels Seriennumer zur Vollversion gemacht werden. ### Daten von HP Scanner Driver Scanner: HP ScanJet IIcx, 3C, 4P/C, 5P GDPS: Ja, das Programm muss als ACC umbenannt und installiert werden. TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT, FALCON und Rechner mit ICD-ACSI-SCSI-Kontroler Autor: Computerinsel Version: 1.16 Preis: 64 US-Dollar Download: http://www.magmacom.com/ und Maus MS2 Homepage: http://www.magmacom.com/ Bezug: Homa Systems House ## NovaScan (Infodialog von NovaScan) ### Beschreibung NovaScan ist ein Treiber, der dank GEM-Komformität und SCSI-Driver-Unterstützung auf vielen Systemen läuft. Scanner werden auf dem SCSI- und ASCI-Bus gefunden, der Link II und die ca. 400 DM teuren Diaaufsätze werden ebenfalls unterstützt. Ursprünglich von Gerhard und Martin Huber (Computerinsel) geschrieben, wurde der Treiber zunächst von Diethard Janßen @ SZ erheblich erweitert (Zusammenfasung der HP und Mustek-Treiber zu einem, Unterstützung des SCSI-Driver von Steffen Engel @ SZ2, Farbdekodierung der Mustek-Scanner,...) und nun von Michael Schwingen @ AC2 unter dem Copyright der Computerinsel um die Milan-kompatiblität weiterentwickelt. Einziger Nachteil am ST: die ACSI-Schnittstelle kann nur 128k-Blöcke übertragen. Da der Scanner nach jedem Block Backtracking machen muss, dauern Scans mit hohen Datenmengen sehr lange. Der Treiber arbeitet als Programm und speichert das Scanergebnis als TIF-, ESM- oder IMG-Grafik ab. Alternativ arbeitet der Treiber als GDPS-Treiber und arbeitet so mit zahlreichen Anwendungsprogrammen wie Photo Line, Cranach, Pixart, ... zusammen. Die Demoversion kann mittels Seriennummer zur Vollversion freigeschaltet werden. ### Daten von NovaScan Scanner: Mustek: MFS 6000/12000CX(3-Pass), 600/1200SP/SPII, 800SP, HP SCANJET IICX, IIp, 3P/C, 4P/C GDPS: Ja, das Programm muss als ACC umbenannt und installiert werden. TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCMac von Steffen Engel MagiC PC: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCPC von Steffen Engel N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT, Falcon, ST und STE mit Link II ACSI-SCSI-Controller; Rechner, auf denen der dementsprechende SCSI-Driver von Steffen Engel funktioniert Autor: früher Computerinsel Gerhard Huber Gerhard Huber und Martin Huber; danach Diethard Janßen @ SZ; danach Michael Schwingen @ AC2 Version: 1.26 Preis: 99 DM Download: Maus MS2 Homepage: keine Angaben Bezug: ag-Computertechnik Axel Gehringer ## GT-Look II (Info-Dialog von GT-Look II) ### Beschreibung In der Vergangenheit eigentlich "die ScanSoftware" für die Atari-Hardware von der Firma Digital Arts für die Scanner der Firma Epson, wird das Produkt inzwischen nicht mehr weiterentwickelt und supportet. Die letzte Version dürfte die V2.04 sein. Diese Version läuft unter MagiCMac mit dem SCSI-Driver von Steffen Engel und nach dem Patch mit dem FPU-Patch (unter `C:\GEMSYS\MAGIC\UTILITY\PCI_MAC\FPU-PATCH.TOS` zu finden) auch unter PPC-PCI-Macintosh Rechnern am internen SCSI-Bus. Um GT-Look II 2.04 unter MagiCMac am externen SCSI-Bus und unter MagiCPC zu betreiben, ist ein SCSI-Driver >1.00 für das dementsprechende MagiC erforderlich! Sie kommt mit fast allen bis vor kurzen produzierten Epson GT-Scannern mit einigen Einschränkungen zurecht und bietet bei den Modellen (z.B. Epson GT 6000 und GT 6500) mit den seriellen und parallelen Schnittstellen auch die Möglichkeit, diese per Atari zu nutzen. Seit dem Juli 1999 ist GT Look II zur Freeware erklärt worden und ist zumindestens im MausNet zu beziehen. ### Daten von GT-Look II Scanner: Epson GT 4000, Epson GT 6000, Epson GT 6500, Epson GT 7000, Epson GT 8000, Epson GT, 8500, Epson GT 9000 GDPS: TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCMac von Steffen Engel MagiC PC: ja, mittels des SCSI-Drivers für MagiCPC von Steffen Engel N-AES: ja MiNT: ja Hardware: ST, STE, TT, F030, Milan I, MagiCMac Autor: P. Egger, J.Riekhof, Markus Jürgens (mjuergens@qbeo.com) Version: 2.11 Preis: früher um die 250 DM, jetzt kostenlos, da Freeware Download: Unter anderem in der MAUS Moers/Duisburg Telefon: 02841-51926 und Maus MS2 Homepage: http://www.digital-arts-ag.ch/ Bezug: Früher: Digital Arts ## Sandrine 4 (Infodialog von Sandrine 4) ### Beschreibung Sandrine 4 ist ein Scannertreiber der französichen Firma Centek und kann nur zusammen mit dem SCSI-Treiber Cecil von Centek betrieben werden. Features: Bediendialog im Fenster, Multitasking wird nicht blockiert 1, 8, 15, 18 und 24 Bit-Scan-Farbtiefe direktes Scannen auf Speichermedium Prescan Kontrast und Helligkeit sind einstellbar Gamma-Korrektur 0.301, 0.477, 0.602, 0.698 einstellbar Filterfunktion Scanauflösung per Prozentangabe oder dpi packen der Grafiken wahlweise nein, LZW oder LZW und Delta ### Daten von Sandrine 4 Scanner: UMAX ASTRA 600S ( ScanOffice 600 ), UMAX ASTRA 610S ( ScanOffice 610/FunScan 610 ), UMAX ASTRA 1220S ( ScanOffice 1220/FunScan 1220 ) GDPS: keine Angaben TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: Rechner auf denen der Cecil-SCSI-Treiber von Centek funktioniert Autor: keine Angaben Version: 4.5 vom 15.10.1999 Preis: keine Angaben Download: Maus MS2 Homepage: http://www.centek.fr/ Bezug: centek ## IDC-Microtek ### Beschreibung IDC-Microtek wurde vor längerer Zeit von Marvin vertrieben, läuft aber evtl. nur an original STs und auch nur mit bzw. aus IDC-Applikationen wie Augur und Syntex. Ob noch andere Scanner der Microtek-Familie damit anzusteuerbar sind, ist fraglich. ### Daten von IDC-Microtek Scanner: Microtek MFS300C GDPS: GDPS-Only, lässt sich nur über Marvin-Software über die IDC-Softwareschnittstelle wie Synthex/Augur ansteuern. TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: ST und TT Autor: keine Angaben Version: xx von 1989 Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher Fa.Marvin, wird nicht mehr vertrieben Archive: ## Microtek-Scan (Infodialog von Microtek-Scan) ### Beschreibung Microtek-Scan wurde 1991 geschrieben und von DMC im Bundle mit Scannern vertrieben. Läuft nur auf dem TT und per SCSI-Schnittstelle. Scheint auflösungsunabhängig und GEM-like programmiert. Die Farbscans werden je Farbe einzeln abgetastet, auf die Festplatte geschrieben und nachher wieder zusammengefügt. Keine weiteren Information vorhanden. ### Daten von Microtek-Scan Scanner: Microtek Scanmaker II und baugleichen Vobis HighScreen Flatbed ScannerII(=SC31ScanMakerII 600Z) GDPS: nein TOS: ab 1.2 MagiC: ja MagiCMac: nein MagiC PC: nein N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT Autor: Michael Bernhards Version: 0.63 von 30.10.1992 Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher DMC, wird nicht mehr vertrieben Archive: ## GDPS-Scannertreiber (Infodialog von GDPS-Scannertreiber) ### Beschreibung Shareware-GDPS Scannertreiber für die EPSON GTxxxx Reihe. Version 2.2 Unterstützt 1-, 8-, 24-Bit Mit Pre-Scan und speicherbaren Scanbereichen. Ausführliche Hilfe im ST-Guide-Format. Sauber in GEM eingebunden. Als ACC und APP lauffähig. ### Daten von GDPS-Scannertreiber Scanner: Epson GT 1000, Epson GT 4000, Epson GT 6000, Epson GT 6500, Epson GT 8000, Epson GT ES-300C, Epson GT ES-500C, Epson GT ES-800C GDPS: ja TOS: ja MagiC: ja MagiCMac: nein MagiC PC: nein N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: TT Autor: Ulrich Roehr Version: 2.2 Preis: 30DM Download: Maus MS2 Homepage: keine Angaben Bezug: Öffentlicher Programmteil der Maus @ MS2 ## GT-Scan (Infodialog von GT-Scan) ### Beschreibung GT-Scan ist der Vorgänger von GT-Look, Anschluss/Ansteuerung über SCSI, seriell oder parallel. GT-Scan wurde einmal von 3K-Computer-Bild GmbH vertrieben, der Nachfolger GT Look stammt von DA. Je nach Scanner sind eigenständige Programme vertrieben worden, aus diesem Grund kann man auch keine globale Aussage zur Lauffähigkeit auf den verschiedenen Systemen und Rechnern machen. Serielle und parallele Verbindung war aber auf jedem Fall auf dem TT, ST und Falcon möglich. ### Daten von GT-Scan Scanner: EpsonGT 4000, GT 1000, GT 6000 ,GT 6500 GDPS: keine Angaben TOS: ab 1.2 MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: ST, TT, Hades(die 3.17 vom 02.12.91) Autor: Markus Jürgens (mjuergens@q-res.com) Version: 1.0 1989 Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher durch Firma 3k Computer-Bild GmbH , wird nicht mehr vertrieben Archive: ## Tamarak-Scanner-Treiber ### Beschreibung 300 dpi-3-Pass-SCSI-Scanner. Die Scanner-Röhre ist wahrscheinlich eine einfache Haushaltsneonröhre von ca. 30 cm Länge. Gescannt werden kann auch per IDC. Die SCSI-ID ist fest auf ID5 gesetzt. ### Daten von Tamarak-Scanner-Treiber Scanner: GeniScan GS-FC30 TAMARACKTS_3000C 1.0 GDPS: Ja. COL_SCAN.ACC von TradeIt TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: Bezug: keine Angaben Archive: ## Andere Anschlussmöglichkeiten Neben SCSI bzw. ACSI hatten alle Atari-ST-Rechner und dessen Nachfolger einiges gemeinsam: Den ROM-Port, die parallele, die serielle Schnittstelle und MIDI. Das gab einigen Anbietern Gelegenheit, diverse Geräte an diese Interfaces anzupassen. ROM-Port: Cameron Personal Scanner Model IV Color-Treiber Cameron Relisys Professional-Scanner Print Technik Professionel Scanner III [Paralellport] Hawk GT-Look II SilverSpat Print Technik Universal-Scanner GT-Scan per parallelem Port [Seriellport] GT-Look II per seriellem Port [ACSI-Port] Panasonic ## Cameron Personal Scanner Model IV Color-Treiber ### Beschreibung Hier einmal der Text des Werbeblattes von Cameron: Farb-Flachbett-Scanner Cameron Personal Scanner Model IV Color für alle Atari ST, STE, TT, Falcon 030 mit MC 68000-68040 1298,- DM inkl. Interface, Kabelsatz und Software (24.09.1994) Optische Auflösung 300dpi, Vergrößerung bis 400%, Scanmodi:Strich und Raster (1Bit), 256 echte Graustufen (8Bit), 1,7 Mio. Farben (24Bit). Arbeitet mit jedem derzeit verfügbaren Atari-System ab TOS 1.2 bis TOS 4.15 allen bekannten GEM-Versionen und den alternativen Multitasking-Betriebssystemen jeder VDI anzusprechenden Grafik-Hardware Datenformate: XIMG, IMG und ESM PC-Anpassung mit Windows-Software separat erhältlich! ### Ohne Software geht nichts ... Wir haben es mit beträchtlichem Aufwand erreicht, Cameron-Scanner auf die neuen Atari-Computer-Systeme anzupassen und Fremdprogrammen die Direkteinbindung zu ermöglichen. Mit dem neu entwickelten Programm Cameron ScanDrive 2.2C haben Sie beträchtliche Einsatzmöglichkeiten für Ihren Scanner. ScanDrive 2.2C befindet sich standardmäßig im Lieferumfang des Scanners und bietet Ihnen vordefinierte Papierformate von A6 bis > DIN A4 Ganzseiten-Vorschau in 16.7 Mio. Farben und 256 Graustufen frei einstellbare Auflösungen (bis zu 20) von 1 - 300 dpi pro Scanvorgang automatische Bildoptimierung während dem Scanvorgang einfache Umstellung auf Englisch, Französisch, Italinisch... die Konfiguration Ihrer Einstellungen auch als Defaultwert bis zu 20 frei konfigurierbare Rahmen, die in einem Scanvorgang eingelesen werden. Die Rahmen dürfen hierbei unterschiedliche DPI-Auflösung und unterschiedliche Art (Farbe, Grau, S/W-Strich, S/W-Raster gemischt) haben Systemvoraussetzungen: Atari ST, STE, TT, Falcon 030 mit MC 68000-68040 TOS 1.2 und höher Festplatte und mind. 2 MB Hauptspeicher ScanDrive 2.2C arbeitet GEM-komform in Fenstern mit einfach zu handhabenden Dialogen Bildschirmorientiert (WYSIWYG) mit allen VDI-gemäßen Grafikkarten und Auflösungen ab 600*400 Punkten mit ARGV 2.2 ScanDrive speichert Ihre Bilder und Rahmen in XIMG für gepackte Farb- und Graubildern IMG für Strich- und Rasterbilder ESM für ungepackte Farb- und Graubilder TIFF für alle Bildarten #### Service Cameron entwickelt eigene Programme laufend weiter. Mit dem Erwerb von Cameron-Software haben Sie 1 Jahr lang gegen Einsendung Ihrer Registrierkarte sowie Ihrer Original-Disketten und eines frankierten Rückumschlages Anspruch auf kostenlose Updates. Und solten Sie wirklich einmal nicht zurechtkommen, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. CAMERON hat als weltweit erstes Unternehmen Handy-Scanner-Anwendungen für IBM-PCs, Atari ST- und Commodore-Amiga-Computer entwickelt und vermarktet. Der Produktbereich von Cameron umfasst u.a. elektronische Kameras, DIN-A4-Flachbett- und Einzugs-Scanner und Handy-Scanner für Schwarz/Weiß, Halbtn-, Grau- und Farbbildverarbeitung sowie Mäuse für eine Vielzahl von Computern. ### Daten von Cameron Personal Scanner Model IV Color-Treiber Scanner: Cameron Personal Scanner Model IV Color GDPS: keine Angaben TOS: ab TOS 1.2 bis TOS 4.15 MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: für alle Atari ST, STE, TT, Falcon 030 mit MC 68000-68040 Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: 1298,- DM inkl. Interface, Kabelsatz und Software (24.09.1994) Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher Cameron, wird nicht mehr hergestellt Archive: ## Cameron Relisys ### Beschreibung ROM-Port-Adapter auf parallelen Anschluss des Scanners 300 dpi, ScanSoftware hat Probleme mit NVDI (Redrawfehler) ### Daten von Cameron Relisys Scanner: Cameron Relisys A4 Triplepass GDPS: keine Angaben TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher Cameron, wird nicht mehr hergestellt Archive: ## Professional-Scanner ### Beschreibung Anschluss am ROM-Port, am Scanner sieht es eher wie eine serielle Schnittstelle aus. Nur S/W mit verschiedenen Dither-Möglichkeiten sowie echte 256 Graustufen Auflösungen: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 600 Blattgröße bis DIN A4 Software: Ein GDPS-Treiber als ACC und ein Scan-Programm, das sogar Bild-Daten auf Festplatte auslagern kann (virtueller Speicher). Läuft auf dem 1040 ST, und stammt von 1991. ### Daten von Professional-Scanner Scanner: Professional-Scanner GDPS: ja TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: 1040 ST Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: 1989 850DM inkl. OCR-Software Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher PrintTechnik (wird nicht mehr hergestellt) Archive: ## Print Technik Professionel Scanner III ### Beschreibung Print-Technik Pro Scanner III 256 Graustufen, 300*600 DPI optische Auflösung, 600*600 interpoliert, Anschluss an den ROM-Port GDPS-Treiber. ### Daten von Print Technik Professionel Scanner III Scanner: mehr zu den PrintTechnik Scannern GDPS: ja TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiC Mac:keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: No Limit's 2001 V1.3 (c) 1991 by Roger Bischoff Version: V1.3 Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: keine Angaben Archive: ## Hawk (Infodialog von der Scannersoftware für den Hawk) ### Beschreibung keine Angaben ### Daten von Hawk Scanner: keine Angaben GDPS: keine Angaben TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: keine Angaben Archive: ## GT-Look II per parallelem Port (Infodialog von GT-Look II) ### Beschreibung weiteres siehe auch GT-Look II mittels SCSI ### Daten von GT-Look II Scanner: die GT-Serie von Epson mit dem Parallelportanschluss (z.B. der GT 6000) GDPS: TOS: MagiC: MagiCMac: MagiC PC: N-AES: MiNT: Hardware: Autor: Version: Preis: Download: Homepage: Bezug: Archive: ## SilverSpat ### Beschreibung keine Angaben ### Daten von SilverSpat Scanner: keine Angaben GDPS: keine Angaben TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: keine Angaben Archive: ## Print Technik Universal-Scanner ### Beschreibung nur S/W, 0-15 Graustufen, aber keine echten, die Daten kommen in einem Grafikblock. Auflösung: 200 dpi, eine DIN A4-Seite paßt zwar gut auf die Glasscheibe, beim Scannen wird aber unten mal mehr, mal weniger abgeschnitten. Eine bis an die Ränder vollgeschriebene Seite liest er nicht ganz ein. Dafür ist er in ca. 5 Sekunden fertig. Scanbereich in Pixeln max. 1664x2200 Besonderheit: Wie bei alten Kopierern bewegt sich ein Schlitten beim Scanvorgang über das Gerät. Das Teil hat einen Thermodrucker eingebaut und kann somit auch ohne Anschluss an den Rechner als Kopierer benutzt werden. Software: Scamai und Marvin, beide Uralt (ca. 1989), laufen aber unter TOS 2.06, mit Magic bekommt Scamai Probleme. Besitzer von so pfeilschnellen ;-) Rechnern wie 16 MHz STE's oder TT's können diesen Scanner (erstmal) nicht nutzen, weil die Software nur für 8 MHz STs geschrieben wurde. Mit einem Patch geht es dann doch. Es existiert ein Patch, um den Scanner auch am TT zu betreiben. ### Daten von Print Technik Universal-Scanner Scanner mehr zu den PrintTechnik Scannern GDPS: ja TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: Scamai 3/89 von Roger Bischoff (c) 1989 Marvscan von Andreas Obero und Marcel Waldvogel Version 2.6 von 08.07.1988 Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: früher PrintTechnik (wird nicht mehr hergestellt) Archive: ## GT-Scan per parallelem Port ### Beschreibung von der Firma 3k ComputerBild fuer Epson GT Scanner, (SCSI oder Parallel) ### Daten von GT Scan Scanner: die GT-Serie von Epson mit dem Parallelportanschluss (z.B. der GT 6000) GDPS: TOS: MagiC: MagiCMac: MagiC PC: N-AES: MiNT: Hardware: Autor: Version: Preis: Download: Homepage: Bezug: Archive: ## GT-Look II per seriellem Port (Infodialog von GT-Look II) ### Beschreibung weiteres siehe GT-Look II mittels SCSI ### Daten von GT-Look II Scanner: die GT-Serie von Epson mit dem Seriellportanschluss (z.B. GT 6000) GDPS: TOS: MagiC: MagiCMac: MagiC PC: N-AES: MiNT: Hardware: Autor: Version: Preis: Download: Homepage: Bezug: Archive: ## Panasonic ### Beschreibung wird mittels Scanface ST an den ACSI-Port geschlossen (z.B. Image Scanner FX-RS505) ### Daten von Panasonic Scanner: Panasonic Image Scanner FX-RS505 GDPS: keine Angaben TOS: ja MagiC: keine Angaben MagiCMac: keine Angaben MagiC PC: keine Angaben N-AES: keine Angaben MiNT: keine Angaben Hardware: keine Angaben Autor: keine Angaben Version: keine Angaben Preis: keine Angaben Download: keine Angaben Homepage: keine Angaben Bezug: keine Angaben Archive:

Anfang zurück vorwärts Ende Seitenanfang

Copyright und alle Rechte beim ATOS-Magazin. Nachdruck und Veröffentlichung von Inhalten nur mit schriftlicher Zustimmung der Redaktion.
Impressum - Rückmeldung via Mail oder Formular - Nachricht an webmaster