ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# Ramdisk 3-4

Installation

Die Installation von Ramdisk-XFS gestaltet sich simpel:

Die Datei ramdisk.xfs wird in das Verzeichnis \gemsys\magic\xtension des Bootlaufwerks kopiert. Mittels einer INF-Datei, die im gleichen Verzeichnis liegt, wird die Ramdisk konfiguriert; eine ausführliche dokumentierte Beispieldatei liegt bei.

Alternativ kann man ramdisk.xfs auch in ramdisk.tos umbenennen und so direkt vom Desktop aus starten. Auf diese Weise kann man das XFS auch nur kurz antesten, ohne es gleich richtig installieren zu müssen.

Beiliegend findet man in dem Programmpaket noch das Tool CHECKFREE, daß bei einem Shutdown prüft, ob die Ramdisk noch Daten enthält und in diesem Fall den Shutdown verhindert und so die Daten rettet.

Ebenfalls enthalten ist der GarbageCollector, mit dem Speicherlücken, die nach umfangreichen Löschaktionen auf der Ramdisk entstanden sind, wieder geschlossen werden können.

Weiter mit: Gebrauchstest