ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 1/97

# Magnum ST

Von Michael Ruge

Die MagnumST ist eine Fastramkarte (ähnlich wie die AixTT für TT030 und die Magnum für den Falcon030) für die ST-Computer Serie, welche eine Platinengröße von 54*121mm hat (plus PS/2 SIMM Abmessungen).

Mit Hilfe der MagnumST können die ST-Computer je nach bereits vorhandenen Speicher- und Peripherieausbau auf bis zu 15 Megabyte Hauptspeicher aufgerüstet werden. Es können dabei ausschließlich PS/2 SIMM-Module der Größen 4MB, 8MB oder 16MB eingesetzt werden, wobei es egal ist, ob die Speicherchips als Fastpage-DRAM oder EDO Ausführung auf der SIMM-Platine sitzen. Grundsätzlich wird der neue Speicher ab 4MB in den Adressraum des Prozessors eingeblendet und endet bei 14MB. Auf diesen Speicher kann der (sofern vorhandene) Blitterchip zugreifen, der DMA- und Videochip kommen an den zusätzlichen Speicher nicht heran. Keine Panik, dies ist nur eine technische Einschränkung bedingt durch die vorgegebene Hardware der ST-Computer und ist für den Anwender und seine benutzten Programme keine Einschränkung.

Die Lage der Bauteile auf der MagnumST

Der Speicherausbau des Computers

ST-RAM | Fast-RAM | Summe
1 | 4 | 5
1 | 8 | 9
1 | 16 | 11/14* + 1**
2 | 4 | 6
2 | 8 | 10
2 | 16 | 12 + 1**
4 | 4 | 8
4 | 8 | 12
4 | 16 | 14 + 1**

Erläuterungen zur obigen Tabelle:

* 14 MB | sind nur mit zusätzlicher Modifikation möglich (Lötarbeit!)
** 1 MB | ist als 2 x 512KB Upper Memory Blöcke verfügbar
ST-RAM | Bereits vorhandener Hauptspeicher im Computer
Fast-Ram | Speicher auf der Magnum ST Karte
Summe | Real nutzbarer Hauptspeicher ingesamt

Dies bedeutet: der Speicher ist zum Beispiel bei 15MB Ram wie folgt verteilt:

Von $0 - $3fffff liegt das 4MB große ST-RAM (beim MegaST4), danach kommen von $400000 - $DFFFFF 8MB Alternate RAM und von $E80000-$EFFFFF plus den Bereich von $F20000 - $FBFFFF kommt noch 1MB Alternate RAM dazu, welches benutzt werden kann (1MB = 1024 * 1024 Bytes).

Hier der Beweis: 9 Megabyte Hauptspeicher im 1040STF (1MB onboard und 8MB SIMM in der MagnumST) mit TOS 2.06 (derzeit arbeitet die MagnumST in einem MegaST4 mit einem HBS640T28 Beschleuniger und einer TOS 2.06 IDE Karte)!

### Der Einbau

Der Einbau der MagnumST Karte erfordert ausreichende Löterfahrung, wenn der Prozessor (das ist der große Chip mit der Aufschrift 68000 und 64 Anschlußbeinchen) nicht gesockelt ist.

Wenn in Ihrem Rechner der Prozessor gesockelt ist, entfernen Sie ihn aus dem Sockel und stecken die MagnumST Platine entsprechend der Markierung in den Sockel der Hauptplatine ein. Setzen Sie nun den Prozessor oben auf den Sockel der MagnumST Karte ein.

Sollte Ihr Prozessor nicht gesockelt sein, löten Sie den mitgelieferten Sockel von oben auf den Prozessor auf und stecken Sie die MagnumST Karte in diesen Sockel.

Achtung: Beim 1040er Mainboard (Platinenrevision D), bei dem die CPU halb unter dem Diskettenlaufwerk liegt, paßt die MagnumST schon mechanisch nicht hinein, außer man konstruiert sich eine neue Halterung für das Diskettenlaufwerk.

Die ROM-Bausteine erkennen Sie daran, daß sie meistens(!) gesockelt sind und 28 Anschlußbeinchen haben. Die ROMs sitzen entweder unterhalb des Netzteiles oder an der linken Seite (da wo der ROMport ist). Der Glue Chip ist an seiner Aufschrift und daran, daß er mit Ausnahme von einigen 1040STF Exemplaren gesockelt und quadratisch ist (im anderen Falle ist er entweder als quadratisches Exemplar auf die Platine gelötet oder in der 80-poligen SMD-Version im Flatpack Gehäuse vorhanden) gut zu erkennen.

Die Beschriftung des GLUE Chips lautet:

C070714-xx | für die quadratische Ausführung des Herstellers IMP
C025915-xx | für die quadratische Ausführung von Atari
C101602-xx | für die 80-polige SMD-Version im Flatpackgehäuse

Setzen Sie das SIMM-Modul von unten in den Sockel der MagnumST Karte ein (nicht mit Gewalt, die Fassung hat eine Blockiereinrichtung für falsches Einsetzen), wobei die Größe des SIMM-Moduls automatisch erkannt wird.

Wenn Sie kein TOS 2.06 als Betriebssystem in Ihrem Rechner installiert haben, setzen Sie bitte die TOS-2.06-ROM-Bausteine in die zwei 32-poligen Fassungen auf der MagnumST-Karte ein.

Entfernen Sie die vorhandenen TOS-ROM-Bausteine und löten Sie das Kabel von dem Punkt ROM auf der MagnumST Karte an dem entsprechenden Punkt in Ihrem Rechner an. Dies ist entweder die betreffende Leiterbahn laut Skizze oder der Pin 19 am quadratischen Glue bzw. der Pin 14 wenn der GLUE als SMD-Baustein im 80 poligen Flatpack Gehäuse vorhanden ist.

Wenn Sie bereits TOS 2.06 als Betriebssystem in Ihrem Rechner installiert haben, setzen Sie bitte die mitgelieferte Steckbrücke auf die zwei Stiftleisten mit der Bezeichnung Disable TOS, das eben beschriebene Kabel braucht dann nicht verlegt zu werden.

Wenn Sie ein 16-MB-SIMM-Modul in die Karte eingesetzt haben und einen Atari Computer mit lediglich 1MB Hauptspeicher besitzen, können Sie durch das Setzen des LowMem-Start-Jumpers das Fast-RAM bereits bei 1MB beginnen lassen und somit den Rechner um 13 MB auf 14 MB Hauptspeicher erweitern. Hierzu ist jedoch eine weitere Modifikation notwendig, die nur von versierten Fachleuten durchgeführt werden sollte (Leiterbahn auf der Platine des Computers durchkratzen und ein (weiteres) Kabel zur MagnumST verlegen).

### Die Treibersoftware

Zur Softwareinstallation muß das Treiberprogramm MAGNUM.PRG in den Autoordner des Bootlaufwerkes kopiert werden. Das Treiberprogramm sollte möglichst zuerst ausgeführt werden, damit die Speicheranforderungen der nachfolgenden Programme aus dem Fast-RAM bedient werden können.

Wenn Sie eine Magnumkarte mit einem 16MB SIMM Modul ausgerüstet haben, sollten Sie das Programm HIMEM.PRG als erstes Programm in den Autoordner kopieren und das Magnum Treiberprogramm als letztes. Somit werden die Anforderungen der Autoordnerprogramme, die zwischen den beiden Treiberprogrammen gestartet werden, aus den beiden 512KB großen Upper Memory Blöcken (UMBs) bedient und das restliche Fast-RAM steht als ein großer Block zur Verfügung.

Die MagnumST kostet 229,- DM ohne PS/2 SIMM Modul, mit 4 MB Ram Modul 259,- DM, mit 8 MB Ram 279,- DM und ist in der Topausführung mit 16 MB Speichermodul für 369,- DM bei folgender Adresse zu erwerben:

Adresse: | Aixit GmbH
| Hansmannstraße 19
| 52080 Aachen
Tel.: | 0241/9519230
Fax.: | 0241/9519225

aixit
email an: aixit

MR