Das ATOS-Magazin 2/99
ATOS Hardware
ISDN - eine Technik setzt sich durch

# Abkürzungen und Begriffe

Auch wenn nicht alle dieser Abkürzungen zur Anwendung gekommen sind, so mögen sie dem interessierten Leser an dieser Stelle zur Information dienen.

ANIS | Analoger Anschluß an einer ISDN-Vermittlungsstelle
AWADo | Automatischer Umschalter
AWS | Anrufweiterschaltung
CFB | Call Forwarding Busy subscriber (Anrufumleitung bei besetztem Ziel)
CFNR | Call Forwarding No Replay (verzögerte Anrufumleitung bei Nichtantworten des Ziels)
CFU | Call Forwarding Unconditional (direkte Anrufweiterschaltung ohne Bedingung)
CLIP | Calling Line Identification Presentation (Anzeige der A-Rufnummer beim B-Teilnehmer)
CLIR | Calling Line Identification Restriction (Unterdrückung der Anzeige der A-Rufnummer beim B-Teilnehmer)
DIVO | Digitale Vermittlungsstelle, Ortsnetz
EE | Endeinrichtung
IAE | ISDN-Anschluß-Einheit
ISDN | Integrated Services Digital Network (Diensteintegrierendes digitales Nachrichtennetz)
IWV | Impulswahlverfahren
MFV | Mehrfrequenzwahlverfahren
MSN | Multiple Subscriber Number
NTBA | Network Termination Basic Access (Netzabschluß für den ISDN-Basisanschluß)
RN | Rufnummer
TA | Terminal Adapter zur Anpassung von Endeinrichtungen im ISDN
TAE | Telekommunikations-Anschluß-Einheit
TE | Terminal Equipment (Endeinrichtung)
Telefonitis | Gesteigertes Verlangen nach der Benutzung von Kommunikationseinrichtungen
Tln | Teilnehmer
TR | Termination Resistor (Abschlußwiderstand)
VE | Vermittelnde Einrichtung
VSt | Vermittlungsstelle