Das ATOS-Magazin 4/98
Leserbriefe

# Belegungsplan für Power-Buchse beim Atari 130XE

Von Ralph Heinlein

Hallo ATOS-Redaktion! Ich habe folgende Frage/Anmerkung:

Ich suche verzweifelt einen Belegungsplan für die Power-Buchse beim ATARI 130XE mit Spannungsangaben.

Hallo Ralph,

vielleicht brauchst Du nun nicht mehr verzweifelt zu sein, unser 8-bit Atari-Experte Erhard Pütz wußte Rat:

    Atari-8-Bit Stromversorgung (Aufsicht von hinten):

      7   6
     3     1
      5   4
        2

    6,1,4 = +5V DC, >= 1.5A
    7,3,5 = Gnd
    2     = Shield (oder auch Gnd)

Gruß, Rainer =:-)

Netzwerkkarten für Atari