Das ATOS-Magazin 3/99
ATOS Hardware
Das Jahr-2000-Problem

# Zusatzinformationen

### Die TOS-kompatible Hardwareuhr

Im Mega-ST(E) wird der Typ RP5C15, im TT der Typ MC146818 verwendet. Das Jahr wird zweistellig gespeichert und vom TOS als Offset zum Grundwert 1980 addiert. Daraus ergibt sich eine maximale Verwendbarkeit bis ins Jahr 1980 + 99 = 2079.

### Der DCF77-Sender

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig strahlt über ihren Sender DCF77 in Mainflingen bei Aschaffenburg auf der Frequenz von 77.5 kHz das Signal aus. Die Reichweite beträgt ca. 1500 km.

Wer Näheres zum Einbau eines DCF77-Moduls erfahren möchte, findet in der ATOS 6/96 eine Anleitung.

Downloadquellen