ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# Ramdisk 4-4

Gebrauchstest

Ramdisk-XFS funktioniert wie jede andere Ramdisk auch, mit dem Vorteil, daß immer nur genau der Speicher vom System angefordert wird, der auch benötigt wird und anschließend auch wieder freigegeben wird. Dabei kann man auch per Konfigurationsdatei festlegen, wieviel die Ramdisk "übrig" lassen soll, als Default-Einstellung werden 512Kb reserviert.

Ein kleiner Schönheitsfehler sind die Zugriffszeiten, die laut Autor zwar "beim Lesen etwas schneller, beim Schreiben etwas langsamer als eine gewöhnliche Ramdisk ist", aber bei einem ersten Test auf einem 16-MHz-ST unter MagiC 3.0 hatte ich eher den Eindruck, daß die Zugriffszeiten insgesamt langsamer sind als bei bisherigen Ramdisk-Programmen. Dabei muß allerdings auch gesagt werden, daß die Geschwindigkeit stark von der verwendeten Hardware abhängt.

Ein Test mit How-Fast auf einem 16-MHz-ST mit 4 MB und MagiC 3.00 ergab die folgenden Werte: Lesen ca. 1600 kb/sec, Schreiben ca. 400 kb/sec. (Die geringere Geschwindigkeit beim Schreiben hängt dabei mit der dynamischen Anforderung des Speichers zusammen.)

Davon abgesehen traten hier in den ersten Teststunden auf meinem Rechner keine Probleme auf.

Der Autor benennt selber in der Anleitung die folgenden noch existierenden Probleme:

- Ramdisk-XFS läuft nicht mit Outside oder VRAM.

- Unter MagiC 3.00 und MagiCMac sollte man auf die Verwendung von langen Dateinamen verzichten (fehlende Routine in MagiC).

- Unter Thing werden lange Namen zwar korrekt angezeigt, neu angelegte Dateien und Ordner aber immer in Kleinbuchstaben dargestellt, was bei einigen Programmen zu verstümmelten Dateinamen führen kann.

- Gemini kann keine Dateien auf der Ramdisk anlegen, weil es immer den größten freien Speicherblock als Puffer benutzt und so nichts mehr für das XFS übrig bleibt.