Das ATOS-Magazin 4/00
ATOS Hardware
Scanner am Atari
Vorstellung einzelner SCSI-Scanner und Treiber

# Mustek Paragon Scanner Driver

### Beschreibung

Die Scanner-Treiber HP und Mustek Driver sind ehemals von Computerinsel geschrieben, später wurden sie zum Nova-Driver zusammengefasst.

Features:

- PreScan in 90dpi in monochrome, Halbton, 256 Graustufen, 24 Bit (16,7 Millionen)
- Scan-Bereich von minimal 1 x 1 mm bis 356 x 216 mm (Legal 8.5" mal 14")
- von 45dpi bis zur maximalen Scanner-Auflösung
- Vier Halbton- und Gamma-Korrektur-Sets der Hardware werden unterstützt
- Helligkeit und Kontrast können eingestellt werden
- drei einstellbare Scangeschwindigkeiten mit Backtracking
- läuft auch als GDPS-Treiber, wenn die Extension in `.ACC` geändert wird
- kann IMG(monochrome), TIF(uncompressed) und ESM
- unterstützt den Mustek Diaaufsatz
- Anschluss via SCSI am TT, Falcon und ST/STE mit ICD ACSI-SCSI-Controller

Der Scanner-Treiber läuft in einem Dialog, der andere Programme ausklammert. Die Demoversion kann mittels Seriennummer zur Vollversion gemacht werden.

### Daten von Mustek Paragon Scanner Driver

Scanner | Mustek Paragon 6000/12000 CX, 600/1200 SP/SP II
GDPS | Ja, das Programm muss als ACC umbenannt und installiert werden.
TOS | ja
MagiC | ja
MagiCMac | keine Angaben
MagiC PC | keine Angaben
N-AES | keine Angaben
MiNT | keine Angaben
Hardware | TT, FALCON und Rechner mit ICD-ACSI-SCSI-Kontroler
Autor | Computerinsel
Version | 1.17
Preis | 65 US-Dollar
Download | http://www.magmacom.com/ und Maus MS2
Homepage | http://www.magmacom.com/
Bezug | Homa Systems House
Archive | files/must_117.zip

HP Scanner Driver