Das ATOS-Magazin 4/00
ATOS Hardware
Scanner am Atari
Andere Anschlußmöglichkeiten

# Panasonic

### Beschreibung

- wird mittels Scanface ST an den ACSI-Port geschlossen (z.B. Image Scanner FX-RS505)

### Daten von Panasonic

Scanner | Panasonic Image Scanner FX-RS505
GDPS | keine Angaben
TOS | ja
MagiC | keine Angaben
MagiCMac | keine Angaben
MagiC PC | keine Angaben
N-AES | keine Angaben
MiNT | keine Angaben
Hardware | keine Angaben
Autor | keine Angaben
Version | keine Angaben
Preis | keine Angaben
Download | keine Angaben
Homepage | keine Angaben
Bezug | keine Angaben
Archive |

Weitere Zusatzinformationen zum Artikel