zurück zum News-Archiv
Anfang zurück vorwärts Ende 4.02.2000 # RS485 Jaguar-Interface Die RS485 Jaguar-Interface-Karte von Elmar Hilgart ist nun fertig; das erste Muster ist zu sehen. Leistungsmerkmale der Karte: DSP-Port ist durchgeschleift CINCH-Buchsen zum einfachen Anschluss an einen Verstärker Galvanische Trennung der RS485-Schnittstelle, verhindert Brummschleifen und Störungen Hot-Plugging der RS485-Schnittstelle möglich SCART-Anschluss vorhanden Kontakt: Elmar Hilgart (`Elmar.Hilgart@asamnet.de`) Weitere Informationen: `http://www.asamnet.de/%7Ehilgarte/jaglink.htm`

Anfang zurück vorwärts Ende Seitenanfang

Copyright und alle Rechte beim ATOS-Magazin. Nachdruck und Veröffentlichung von Inhalten nur mit schriftlicher Zustimmung der Redaktion.
Impressum - Rückmeldung via Mail oder Formular - Nachricht an webmaster