|  | # Magnum STE von Aixit Nachdem die MagnumST der Firma Aixit aus Aachen ein großer Erfolg wurde, ist nun die Magnum für den MegaSTE angepaßt worden. Durch den 16MHz getakteten Prozessor im MegaSTE wird der Datendurchsatz rund doppelt so hoch sein wie bei der MagnumST. Der Einbau ist sehr einfach: zunächst wird die gesockelte PLCC-CPU aus der Fassung entnommen, dann die MagnumMSTE mit ihrem höchstwertigen Steckadapter paßgenau in den Prozessorsockel gesteckt und anschließend die CPU in die MagnumMSTE gepackt.
Copyright © by ATOS Letzte Aktualisierung am 2. Oktober 1997