ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 4/96

# Sparrow Board

Kurz nach Redaktionsschluß ist mir eine Entwicklungsplatine von Atari in die Finger gekommen, die die Entwicklung vom 1040STe zum Falcon030 abzeichnet und welche wir euch nicht vorenthalten wollen.

Die Platinenabmessungen betragen 90 x 153 mm und die Platine wird in den CPU-Sockel einer 1040STE-Platine gesteckt, nachdem die originale 68000er CPU entfernt worden ist.

Auf der Platine befindet sich eine mit 16MHz getakte 68030-CPU in PGA-Ausführung, eine 16MHz 68882 FPU sowie einen Digitalen Signal Prozessor vom Typ DSP56001RC27 sowie 24 KB 0-Waitstate-Staticram für den DSP (der Falcon030 hat 96 KB DSP-Ram). Weiter befinden sich 5 programmierte Logicchips für die Adreßdecodierung des DSP sowie für die CPU-Businterface-Umsetzung auf der Platine und letztendlich noch ein 32MHz Quarzoszillator für die Takterzeugung.

Leider fehlt uns die nötige TOS-Version bzw. die DSP-Treiber, um die Karte in Betrieb zu nehmen, so müssen wir das Kapitel hier leider schon wieder schließen, obwohl solche Einblicke in die Entwicklung eines Computersystemes reichlich interessant sind.

MR