# 4.5.21 CBHD502-Infos

CBHD502-Driver

    Gruppe: ATARI.NEWS
    ID:   A48988@SZ2
    Kommentar zu A37994@SZ2
    Wg.:  CBHD 5.02
    Von:  Steffen Engel @ SZ2 (Mi, 11.12.96 19:55)
    MId:  199612111955.a48988@sz2.maus.de
    RId:  199612051806.a37994@sz2.maus.de

    Programm-Name:  CBHD und SCSI-Driver

    Archiv-Name:    CBHD502.TOS

    Programmtyp:    Festplattentreiber und SCSI-Treiber für alle Ataris

    Features:
                  - Wechselplattenlaufwerke werden automatisch während des
                    Betriebes an- und abgemeldet (Mac-Like)
                  - installiert systemglobalen SCSI-Treiber
                  - getrennter SCSI-Treiber aus Programm liegt bei
                  - SCSI-Treiber für MagiC liegt bei
                  - weitgehende XHDI-Unterstützung
                  - ALIA-Unterstützung
                  - ICD-Unterstützung
                  - Laufwerke bis Z möglich
                  - einziger Festplattentreiber mit Betrieb nach SCSI-2-Norm
                    (auf TT/Falcon)
                  - Arbitrierung/Initator identification
                  - Disconnect (auf TT)
                  - DMA-Hintergrundtransfer

    Einschränkungen:

    Zubehör:
                  - Quelltexte für Hänisch Modula-2 und Zäh zum Zugriff auf
                    SCSI-Geräte

    Neuigkeiten:
             Version 4.60/5.00:

                  - CBHD bedient wieder Platten mit beliebigen Sektorgrößen (auf
                    Wunsch eines einzelnen Herren).
                  - CBHDCONF kann Platten mit Sektorgrößen 512 - 8k Sektoren
                    partitionieren
                  - IDE-Support
                  - Treibereinbindung modular
                  - eigentlich sollte der Falcon jetzt keinen Ärger mehr machen,
                    aber angesichts der Technik des Falcon übernehme ich
                    keinerlei Verantortung für irgendetwas im Zusammenhang mit
                    diesem Gerät!
                  - physikalischer Modus wieder in Betrieb
                  - PD-Laufwerke werden auch im 'Mac-Modus' korrekt bedient.
                  - MagiC-abhängige Partitionstypen: GMX wird nur eingebunden,
                    wenn MagiX aktiv ist, GMT wird nur eingebunden, wenn MagiC
                    nicht aktiv ist.

             Version 5.01:

                  - Versionsnummer von CBHD 5.00 war falsch
                  - Disconnect-Konfiguration in CBHD-Conf fehlte.
                  - CPX für Parameter fehlte.

             Version 5.02:

                  - Durch einen Fehler im Makefile hatte SCSI.RAM keine
                    Treibermodule an Bord.
                  - Bei mehr als einem Wechsellaufwerk (CD/PD/Platte) wurde nur der

                    Wechsel eines Laufwerkes erkannt.

    Copyright:      CBHD Freeware, CBHDConf Shareware

    Akt. Version:   5.02 vom 9.12.96

    Hardware:       ATARI (alle), MagicMac

    Speichermedium: SCSI-Geräte

    Download:       MAUS SZ

Downloadquellen: CBHD502-Download