ExtenDOS Pro unterstützt dabei die wichtigsten Samplingraten von: 25.033 Khz 44.1 Khz (Standard CD-Qualität) 50.066 Khz Die einzige Beschränkung bei der digitalen Kopie soll laut Hersteller die Kapazität der verwendeten Festplatte sein. Also - offenbar eine reine Platzfrage. Die Laufwerksliste von ExtenDOS Pro bezeichnet folgene CD-ROM Laufwerke als vollständig AudioCD tauglich: Apple CD300/CD600 (Matsushita 8004/8005) Chinon 535 NEC (current models) Pioneer 602X/124X Plextor 4plex/etc Sony 55S/561(&amp; OEM equiv) Toshiba 3401/3501/3601/3701, 4101, 5201/5301, etc. Einige bekannte NEC SCSI-2 Laufwerke (1995 oder später) arbeiten korrekt. Frühere SCSI-2 Modelle, z.B das NEC 3Xp besitzen leider Firmwarefehler, die diese Funktion ziemlich wirkungsvoll behindern. Es werden aber auch keine Fehler angezeigt, einzig liefern diese Laufwerke nicht immer die korrekten Audiodaten. U.a sind die Audiofiles leider zerstückelt, was sie unbrauchbar für folgende Hörgenüsse macht. Anodyne Sofware offeriert auf seiner Homepage, daß ExtenDOS auf allen TOS-basierenden Computersystemen von Atari, also dem Atari ST, STe, Mega ST, MegaSTe, TT030 und dem Falcon030, problemlos läuft. Auf der Anodyne-Homepage sollten sie auch immer die neuesten Informationen zum Thema erhalten. Richten Sie ihre Anfragen und Wünsche einfach mit einer Email an: anodyne@cyberus.ca (Anodyne Software) extenDOS - 3 / 6
|  |  | # 22