Alles redet heutzutage über das Internet und die sogenannte "Datenautobahn", sprich ISDN. Da es bisher für den ATARI noch keine speziellen ISDN Karten gibt, ist dort natürlich die Frage, wie bekomme ich meinen guten alten ATARI dazu, auch mit ISDN Geschwindigkeit arbeiten zu können. Dazu kam für mich die Überlegung, daß ich meine 3 analogen Telefone weiter benutzen wollte und mir nicht gleich noch ein teures ISDN Telefon anschaffen wollte. Diese Überlegungen haben mich zu der Entscheidung gebracht, mir für meinen ISDN Anschluß eine DATABOX Speed Dragon der Firma Hagenuk zu kaufen. Diese Databox verwaltet 3 beliebige analoge Endgeräte wie eine analoge Telefonzentrale, aber mit (fast) allen ISDN Features (es ist z.B. kein Rückruf bei "besetzt" möglich). Zusätzlich ist sozusagen als 4. Endgerät in die Databox eine aktive ISDN-Karte integriert, die die Verbindung und Steuerung normal über die serielle Schnittstelle ermöglicht. Die Steuerung der ISDN Karte ist ganz normal durch Modem AT-Befehle mit jedem Terminalprogramm möglich. Da es bei ISDN verschiedene Protokolle, je nach Anwendung gibt, hält das Speed Dragon für folgende Protokolle eine Voreinstellung in Form eines AT-Befehls bereit: ISDN Mailboxen mit X.75 Onlinedienste mit V.110 T-Online mit einer speziellen X.75-Variante Internet-Provider mit PPP-Protokoll Ein kleines Problem ist beim ATARI dann (je nach Typ) noch zu beseitigen, das ist die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle. Die Databox läßt Geschwindigkeiten bis maximal 230000 baud (für Kanalbündelung) zu. TTs, Falcons und MEGA STs, sowie neuere ATARI-Clones werden zumindest die 115200 baud ohne Probleme erreichen. Etwas nachhelfen muß man allerdings bei den kleineren Geschwistern aus der ST-Serie. Da mein ATARI ein ST 520 (mittlerweile mit diversen Erweiterungen) ist, stand ich auch vor diesem Problem. RSVE ließ bei mir nur 57600 baud zu und so habe ich auch von Harun Scheutzow eine Beschleunigerkarte für die serielle Schnittstelle namens RSFI erworben. Speed Dragon - 1 / 2
|  |  | # 57