#### STARTRACK-Harddisk-Recording-Karte Startrack heißt die neue HD-Recording-Soundkarte für alle Atari TT,Hades & Medusa-Systeme mit VME-Bus. #### I. Die Hardware Die STARTRACK-Harddisk-Recording-Soundkarte ist eine 4Layer-Platine. Die Karte besitzt digitale Ein/Ausgänge in Cinch und Opto-Ausführung und versteht die Consumer-Norm SP/DIF, aber auch die Studioausführung AES/EBU. Die Karte erkennt auch Fehler in der digitalen Datenübertragung und zeigt die Art des Fehlers an. Die Samplerate der digitalen Aufnahme wird hardwaremäßig erkannt und im Programm ausgewertet und angezeigt. Der Kopierschutz kann aus SCMS-geschützten Digitalaufnahmen vollständig entfernt werden. Eigene Aufnahmen per Soundkarte können verlustfrei digital zurück per DAT/DCC/MD überspielt werden. Dabei kann gewählt werden ob anschließend keine Kopien, 1Kopie oder mehrere Kopien der Aufnahme möglich bzw. erlaubt sind. An Frequenzen verarbeiten die digitalen Eingänge 32/44.1/48kHz und dank allerneuester SP/DIF-Chips auch 96kHz Samplerate. Hiermit ist sogar 24Bit-Mastering möglich. Es sind außerdem je ein Stereo 16Bit A/D und 18Bit D/A-Wandler> auf der Karte mit 64fachem Oversampling und Sigma-Delta-Linearwandlern. Das sind keine Billigwandler wie im Falcon oder auf den meisten PC-Soundkarten sondern erstklassige Wandler deren Qualität von HIFI-Zeitschriften bereits gewürdigt wurden. Zusammen mit den Digitaleingängen kann die Karte im Vierkanal-Modus arbeiten. Dabei kann man gleichzeitig vier Kanäle aufnehmen und wiedergeben. Eine De-Emphasis-Schaltung ist auch integriert und diese kann über das Programm gesteuert werden. Das ist nötig weil einige CDs (z.B. von Heaven 17) zwecks Rauschminderung mit stark angehobenen Höhen auf der CD verewigt wurden. Startrack - 1 / 13
|  |  | # 34