#### CD-Recording mit dem Anodyne CD-Writer und ExtenDOS GOLD: Als eine Vorankündigung ist ExtenDOS GOLD zu sehen; mit dieser neuen Release unterstützt Anodyne den Zugriff auf normale CD-ROMs und AudioCDs mit den am meisten bekannten SCSI CD-ROM Drives. ExtenDOS GOLD wird ebenfalls die populärsten CD-Recorder unterstützen, womit das Lesen und Beschreiben von CDRs zum Kinderspiel werden sollte. #### Neue Features in ExtenDOS Gold: Unterstützung für mehr CD-ROM Laufwerke. Support für CD Recorder und andere Laufwerke die SCSI Arbitration benötigen. Erhöhte Performance durch den Einsatz von Caches. Weiterer Ausbau der Kompatibiliät zu MagiC5 Unterstützt voll ISO9660 (Interchange level 2) lange Filenamen! Support der ISO9660 Erweiterungen, beinhaltet 'mixed-case' Filenamen und das Joliet Filesystem. Audio CD "Quick-Play": Spielt einen Track oder einen Titel direkt nach dem Anklicken auf dem Desktop. Kontrollmöglichkeiten beim AudioCD-to-Disk Recording. Mit dem CD-Writer wird man in die Lage versetzt, seine eigenen AudioCDs herzustellen. Ein Audiofile von ihrer Festplatte entspricht einem AudioTrack der neuen CD. Die so erzeugten CDs sollen sich laut Hersteller mit jedem Standard AudioCD Player abspielen lassen. #### Features des CD Writers: Ein modernes Interface zur Zusammenstellung ihrer Daten. CD Writer unterstützt das AVR- und AIF-Fileformat. Drag und Drop bei allen Funktionen wie removing, cutting, pasting oder re-ordering aller Fileeinträge. Simulations- und Testmodus vor dem Beschreiben der CD. Ausdruck einer Inhaltsliste der CD. Tracknummern, Titel, Zeitangaben. Unterstützt verschiedene Pausenzeiten zwischen den Tracks. Vorbereitet für 99 Tracks mit insgesamt 74 Minuten Audio (Das zeitliche Maximum einer leeren CD-R die etwa 650MB Kapazität besitzt) Unterstützt die gängigen HP, Philips und Yamaha CD Recorder. extenDOS - 5 / 6
|  |  | # 24