Die Karte besitzt digital steuerbare Highend-Lautstärkeregler/verstärker im Bereich -96dB bis +32dB,kanalgetrennt regelbar mit 256 Abstufungen für den A/D-Wandler (Aufnahme) und auch für den D/A-Wandler (Wiedergabe). Mit der Karte ist natürlich auch Harddisk-Recording möglich. Man kann die Karte durch eine Erweiterungsplatine mit einem Motorola DSP56002-66MHz (doppelte Falcon-Leistung) aufrüsten der standardmäßig über zusätzliche 128K x 24Bit SRAM/12ns verfügt (viermal soviel wie im Falcon) Der DSP ist aber für Harddisk-Recording nicht unbedingt nötig, da die Karte den Transfer selbst puffert. Daher steht der DSP quasi komplett für Effekt-Berechnungen zur Verfügung. Auf der DSP-Erweiterung befindet sich auch ein Falcon-kompatibler DSP-Port für Erweiterungen (Analog8, ADAT, JAM In/Out) z.B. auf 8 Einzelausgänge. Optional gibt es einen aufgebohrten DSP-Doubleport für 2 Erweiterungen (2x Analog8, JAM-Out) für bis zu 16 Einzelausgänge! Der DSP-Debugport (ONCE) ist serienmäßig vorhanden und erlaubt Entwicklern und Programmierern das komfortable Hardware-Debugging von DSP-Programmen. Dieser Port ist kompatibel zum Entwicklungstool EVM56002 von Motorola. Die Debug-Software ist kostenlos erhältlich und erlaubt u.a. Breakpoints, Trace, Auslesen und Ändern von Registern usw. Über den DSP-Slot der HDR-Soundkarte sind prinzipiell auch andere DSPs oder Erweiterungen denkbar. Anregungen hierzu sind durchaus erwünscht. Durch eine weitere Zusatzplatine kann das System voll studiotauglich gemacht werden, d.h. höhere Line-Pegel und alle Anschlüsse in XLR-Anschlußnorm. Die 3 digitalen Eingänge (optisch,koaxial und AES/EBU) können über das Sample-Editor-Programm umgeschaltet werden. Das erspart ständiges Umstecken der Kabel. Die A/D und D/A-Wandler können mit den üblichen 32/44.1 und 48kHz arbeiten, außerdem aber noch mit 8/11/12/16/16.5/22.1/24/33.1 kHz und einem optional extern angelegten Takt (Wordclock) der durch 768/512/384 oder 256 intern geteilt wird. Der Wandlertakt kann außerdem über ein Koaxkabel mit einem CD-Laufwerk verbunden werden. Das ist bei einigen HighEnd-Laufwerken möglich und verhindert wirkungsvoll Jitter. Startrack - 2 / 13
|  |  | # 35