#### Wie geht es denn nun?: ExtenDOS Pro benötigt ein SCSI CD-ROM Laufwerk direkt am SCSI-Anschluß eines TT030- oder Falcon030-Computers. Selbstverständlich werden ACSI(DMA) respektive SCSI-Host Adapter an älteren Geräten ebenfalls unterstützt. ASCI Hostadapter für ältere Ataris: Alle SCSI CD-ROM Laufwerke, die Sie mit ExtenDOS Pro betreiben möchten, sollten über einen ASCI (DMA)/SCSI Hostadaper angeschlossen sein, der das vollständige ACSI/SCSI- Protokoll beherrscht. Nur so kann eine vollständige Unterstützung durch ExtenDOS Pro, inklusive Audio-CD und PhotoCD, erfolgen. Als Beispiele sind hier die Hostadapter AdSCSI+, LINK, LINK2 oder ähnliche zu nennen. Die meisten wesentlich älteren Hostadapter wie z.B SUPRA, der Original Atari Hostadapter und alte ICD-Adapter, sowie frühe Produkte von Hard & Soft, werden ihr CD-ROM leider nicht unterstützen. Daran ändert auch ExtenDOS Pro in der neuesten Release leider nichts. Sollten Sie sich nicht sicher sein zu welcher Gattung ihr Host-Adapter gehört, fragen Sie einfach per Email bei Anodyne Software nach. Email: anodyne@cyberus.ca extenDOS - 4 / 6
|  |  | # 23