# 4.5.19 HD-Driver-Infos

HD-Driver

    Gruppe: ATARI.NEWS
    ID:   A6872@KA2
    Wg.:  HDDRIVER 7.0
    Von:  Uwe Seimet @ KA2 (Mo, 21.07.97 21:10)
    MId:  199707212110.a6872@ka2.maus.de
    Hierzu gibt es einen Kommentar

    Programm-Name:    HDDRIVER

    Version:          7.0

    Beschreibung:     Treiber und Tools für Fest- und Wechselplatten mit
                      spezieller Unterstützung für ZIP/JAZ-Laufwerke. Mit Big-DOS
                      oder MagiC 5 DOS-kompatible Partitionen bis zu 2 GByte.
                      Generisches SCSI-Interface (SCSIDRV) zur Ansteuerung
                      beliebiger SCSI-Peripherie. XHDI 1.30.

    Status:           Löhnware

    Preis:            55,- + Porto (3,- Inland, 5,- Ausland), wahlweise HD- oder
                      DD-Diskette (bitte bei der Bestellung angeben)

    Upgrade:          Für bei mir registrierte Anwender gemäß Hinweis im README.
                      Anwender, die HDDRIVER von CCD erworben haben, erhalten das
                      Upgrade inkl. Umregistrierung gegen Einsendung der DISKUS-
                      Originaldiskette und einer Upgrade-Gebühr:

                        HDDRIVER 6.x auf 7.0: 15,-
                        HDDRIVER 5.x auf 7.0: 20,-
                        HDDRIVER 4.x auf 7.0: 30,- (inkl. Handbuch)
                        HDDRIVER 3.x und älter auf 7.0: 35,- (inkl. Handbuch)

                      Wer HDDRIVER 6 im Laufe dieses Monats direkt von mir
                      erworben hat, erhält das Upgrade gegen Einsendung der
                      Originaldiskette im ausreichend frankierten Rückumschlag.
                      Hinweis für diejenigen, die HDDRIVER von CCD erworben
                      haben: Seit dem 21.7.97 sind HDDRIVER sowie Updates nicht
                      mehr bei CCD erhältlich, sondern nur noch direkt bei mir.

    Die wichtigsten   - Komplett neue, vom Target gesteuerte SCSI-Routinen
    Neuerungen seit   - Unterstützung des SCSIDRV-Interfaces von Steffen Engel.
    HDDRIVER 6.30:      Programme wie GEMAR, MUCKE oder SPIN_SD.BOS benötigen
                        kein SCSI.RAM oder SCSIDRV.PRG mehr. Die unterstützten
                        SCSI/ACSI-IDs lassen sich konfigurieren, so daß die Busse
                        ohne Zeitverlust durch nicht belegte IDs gescannt werden.
                        Unter MagiC Hintergrund-DMA auch für SCSIDRV sowie ab
                        MagiC 5.04 Schutz gegen "Mißbrauch" des SCSIDRV durch
                        automatische Sicherheitsabfrage vor dem Formatieren.
                      - Die logische Sektorgröße einer Partition läßt sich
                        verändern.
                      - Optionales SDMS-kompatibles Mapping beim DOS-kompatiblen
                        Partitionieren sorgt für minimalen Verschnitt.
                      - HDDRCONF.CPX zeigt den SCSI-Fehlercode des letzten beim
                        Festplattenzugriff aufgetretenen Fehlers an.
                      - Unterstützung von XHDI 1.30, inkl. aller optionalen
                        Funktionen.

    Hardware:         Alle Ataris, Hades, Medusa

    Autor:            Uwe Seimet @ KA2, us@bruker.de
                      Lüdersstraße 4
                      76275 Ettlingen

    Demoversion:      HDDRIV70.ZIP (Maus KA, 0721-358887)
                      ftp: acp5.chemie.uni-kl.de/pub/atari/hddriver70_demo.zip
                      http://acp5.chemie.uni-kl.de/seimet/hddriver_german.html
                      Das Archiv mit der Demoversion enthält ST-Guide Hypertexte
                      zum SCSIDRV und zur XHDI-Spezifikation 1.25 (1.30 ist noch
                      nicht verfügbar) sowie weitere Informationen zu HDDRIVER.

    Sonstiges:        Bitte den neuen Preis beachten!
    Gruppe: ATARI.NEWS
    ID:   A8327@KA2
    Kommentar zu A6872@KA2
    Wg.:  HDDRIVER 7.0
    Von:  Uwe Seimet @ KA2 (Mi, 23.07.97 08:04)
    MId:  199707230804.a8327@ka2.maus.de
    RId:  199707212110.a6872@ka2.maus.de

    Da mich bereits mehrere Anfragen erreicht haben, zwei zusätzliche Hinweise:

    1. Anwender von DISKUS erhalten bei mir lediglich neue Versionen von
    HDDRIVER, *nicht aber von DISKUS*. DISKUS (aktuell ist Version 3.51) gibt es
    nur bei CCD. Wer als DISKUS-Anwender einen neuen HDDRIVER bei mir anfordert:
    DISKUS-Originaldiskette einschicken!
    2. Die aufgeführten Konditionen gelten auch für diejenigen, die HDDRIVER über
    den Versandhandel erhalten haben. Auch hier gilt: Originaldiskette
    einschicken!

Downloadquellen: HD-Driver-Download