# 4.5.6 BConvert-Infos

BConvert

    Gruppe: ATARI.NEWS
    ID:   A59154@B
    Wg.:  BConvert 1.77
    Von:  Andreas Bath @ B (Mo, 02.05.94 13:15)

    Programm Name   : BConvert
    Version         : 1.77
    Programm Typ    : PD
    Zweck           : Auto-Grafikkonverter - Transformer - Rastergenerator

    Rechner         : Atari ST - STe - TT - Falcon
    Austattung min. : 1 MB - Disk
    Austattung empf.: 4 MB - Harddisk
    TOS Version     : alle (auch Mag!X)
    Auflösung       : alle ab 320x200
    Farben          : 1-8 Bit + H.C.

    Features        : Auflösungsunabhängiger verlustfreier Bildkonverter
                      Für alle Bildarten von 1-24 Bit geeignet
                      Diverse Transform Funktionen für Bilder
                      Rasteraufbereitung zum Druck
                      GDOS Druck

    Einschränkungen : manche Funktionen immer noch nicht optimiert
                      einige fehlende Routinen
                      nicht optimale Bildanzeige

    Neuerungen      : Englische/Deutsche Bedienung wahlweise
                      Diverse Fehler entfernt
                      GDOS Druck sollte jetzt mit allen Treiber gehen
                      Schnellere GDOS Druck Routine (Speedo Treiber)
                      GDOS Printer Daten vom Treiber oder aus Datei holen
                      Registrierung auf USER möglich
                      Drag&Drop als Empfänger (MTOS-ARGS)
                      TARGA laden - speichern
                      Lauffähig unter Mag!X

    Autor           : Andreas Bath @ B
                      Cranachstr.60 - 12157 Berlin - Deutschland

    Unkosten        : Spende von 40 DM für Registrierung.
                      Bei Registrierung 2 Updates der aktuellsten Version
                      per Post. Unterscheidet sich von der PD Version.
                      Aufnahme in Userbase mit automatischer Mitteilung
                      bei neuer Version.

    Erhältlich      : Maus B/B2
                      Direkt per Post Man erhält die aktuellste PD Version
                      bei Zusendung eines frankierten RückUmschlages(2 DM)
                      und einer DD 3.5 Diskette.

Downloadquellen: BConvert-Download