

                    $VER: Genies.deu V2.27 (15.09.1996)
                   Copyright 1996 by Delirium Softdesign
                      (Peter Kunath and Frank Riffel)



  In dieser Datei sind alle Genies aufgeführt und beschrieben, die
  offiziell mit dem Programm Paket DeliTracker ausgeliefert werden.
  Dieses Dokument enthält keine Beschreibug der Standard Menüs; nur Genie
  spezifische Elemente der Benutzeroberflächen werden hier erläutert.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ACHTUNG: Wir suchen dringend Developer Unterlagen für WaveTools/PeriSound,
  SoundStage und AD516. Wer uns als Erster die Programmier-Dokumentation für
  eine der genannten Karten schickt, bekommt eine Gratis DeliTracker
  Registration (und vielleicht auch einen NotePlayer, falls die Dokumenation
  detailliert genug ist).
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


  1. NOTEPLAYER GENIES

  Noteplayer, die MEMF_PUBLIC oder MEMF_ANY verwenden, brauchen zusätzlich
  noch einen, meist 1KB, großen Chip-Memory Puffer. Diese Genies haben
  natürlich den großen Vorteil, daß man damit Module abspielen kann, die
  größer als das vorhandene Chip-Memory sind. Andererseits benötigen sie
  dafür aber etwas mehr Rechenzeit.


  Name                          Beschreibung
  ==========================    ===========================================

  AudioDev-NotePlayer           --- Removed ---
                                Dieser NotePlayer wurde wegen einiger nicht
                                zu behebender Bugs im audio.device wieder
                                entfernt.

  Paula-NotePlayer              Bis zu 4 Stimmen. Benutzt MEMF_CHIP. Benutzt
                                das audio.device nur zum Belegen der Channels
                                und schreibt ansonsten direkt in die Hardware.
                                GUI: Hier können Sie die Belegungspriorität
                                der Kanäle eintragen.
                                Hinweis: Bei einigen Programmen, die das
                                audio.device nicht korrekt benutzen, kann es
                                zu Schwierigkeiten kommen. Dies ist z.B bei
                                Term 3.4 der Fall. Sie können die Probleme
                                vermeiden, wenn Sie die Priorität auf 127
                                setzen.

  4Voices-NotePlayer            Bis zu 4 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY.
                                GUI: Die einzelnen Kanäle lassen sich
                                an/abschalten.

  8Voices-NotePlayer            Bis zu 8 Stimmen mit 7Bit Auflösung. Benutzt
                                MEMF_ANY. Die hier verwendete Mixroutine ist
                                © 1991 by Maxon Computer GmbH. Vielen Dank
                                an Jörg Schmidt. GUI: Die einzelnen Kanäle
                                lassen sich an/abschalten.

  32Voices-NotePlayer           Bis zu 32 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY. Hier
                                wird unsere eigene DeliMix Technologie
                                verwendet.
                                GUI: Die rechten und linken Kanäle lassen
                                sich getrennt an- und abschalten. Die
                                Mixfrequenz läßt sich zwischen 4 kHz und
                                60 kHz einstellen.

  32Voices-NotePlayerPlus       Bis zu 32 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY.
                                Verwendet DeliMix.
                                GUI: Die rechten und linken Kanäle lassen
                                sich getrennt an- und abschalten. Zusätzlich
                                gibt es noch einen Slider zur Lautstärke-
                                anhebung. Wenn Auto-Boost eingeschaltet ist,
                                wird der Boost entsprechend der Channelanzahl
                                automatisch gesetzt.
                                Die Mixfrequenz läßt sich zwischen 4 und
                                60 kHz einstellen.

  14Bit-NotePlayer              Bis zu 32 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY. Hier
                                wird ebenfalls die DeliMix Technologie
                                verwendent, jedoch erfolgt die Ausgabe in
                                14Bit Qualität. Wegen der 14Bit Ausgabe ist
                                die Lautstärke dieses Players zwangsläufig
                                relativ gering. Sie kann mit dem Boostslider
                                angehoben werden, wir empfehlen jedoch die
                                Lautstärke an der Stereoanlage zu regulieren.
                                Für eine optimale Qualität wird, falls
                                vorhanden, die CyberSound Calibrier-Einstellung
                                benutzt.
                                GUI: Die rechten und linken Kanäle lassen
                                sich getrennt an- und abschalten. Die Mix-
                                frequenz läßt sich zwischen 4 kHz und
                                60 kHz einstellen. Auto-Boost stellt den Boost
                                entsprechend der Channelanzahl automatisch
                                ein.

  Headphone-NotePlayer          Bis zu 32 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY.
                                Verwendet DeliMix.
                                GUI: Die rechten und linken Kanäle lassen
                                sich getrennt an- und abschalten. Zusätzlich
                                gibt es noch einen Slider zur Lautstärke-
                                anhebung. Als Besonderheit kann mit einem
                                Slider eingestellt werden, wieviel Prozent
                                der rechten bzw. linken Seite auf der linken
                                bzw. rechten Seite hörbar sind. Beispiele:
                                0% Stereo Factor : Mono
                                50%     -"-      : jeder Kanal ist mit einer
                                Intensität von 50% auf der anderen Seite
                                hörbar.
                                Die Mixfrequenz läßt sich zwischen 4 und
                                60 kHz einstellen. Auto-Boost stellt den Boost
                                entsprechend der Channelanzahl automatisch
                                ein.

  ModSave-NotePlayer            Bis zu 16 Stimmen. Benutzt MEMF_ANY. Dieses
                                Genie verwendet auch DeliMix. Mit diesem
                                NotePlayer können sie ihre Lieblingsmodule
                                in Samples verwandeln.
                                GUI: Die rechten und linken Kanäle lassen
                                sich getrennt an- und abschalten. Die Mix-
                                frequenz läßt sich zwischen 4 kHz und 60 kHz
                                einstellen. Auto-Boost stellt den Boost
                                entsprechend der Channelanzahl automatisch
                                ein. Wenn das 'Save Sample' Gadget angewählt
                                ist, wird die Soundausgabe in ein IFF-8SVX
                                Sample File mitgeschnitten. Den Filenamen
                                kann man im 'Filename' Gadget eintragen,
                                ist kein Name vorhanden, öffnet sich ein
                                Filerequester in dem Sie eine Datei auswählen
                                können. Mit dem 'Mode' Cyclegadget können Sie
                                zwischen Mono- und Stereosample wählen. Im
                                Stereomode werden bis zu 16 Stimmen gemischt
                                und abgespeichert, bei Mono sind es nur 8.
                                Dies sollte aber meist ausreichend sein.

  Toccata-NotePlayer            Bis zu 32 Stimmen, unterstützt Panning. Benutzt
                                MEMF_ANY. Dieser NotePlayer benutzt die Toccata
                                Soundkarte von MacroSystem um echten 16Bit
                                Digitalsound zu erzeugen.
                                Auf Anfrage für registrierte Benutzer
                                erhältlich.

  MPro-NotePlayer               Bis zu 32 Stimmen, unterstützt Panning. Benutzt
                                MEMF_ANY. Dieser NotePlayer benutzt die Maestro
                                Professional Interfacekarte von MacroSystem um
                                echten 16Bit Digitalsound zu erzeugen.
                                Auf Anfrage für registrierte Benutzer
                                erhältlich.


  2.DECRUNCH GENIES

  Name                          Beschreibung
  ==========================    ===========================================

  Decruncher                    Dieses Genie kann Imploder und LhA gepackte
                                Dateien entpacken. Bei LhA Files wird jedoch
                                nur das erste File entpackt!


  3.CONVERT GENIES

  Name                          Beschreibung
  ==========================    ===========================================

  Deli-Wizard                   Copyright 1994-95 by Nicolas FRANCK.
                                Dieses Genie konvertiert viele der sog.
                                ProTracker 'Packer' zurück nach ProTracker.
                                Momentan werden folgende -51- Formate
                                erkannt und konvertiert:

                                      Noise/Protracker
                                      Heatseeker Packer
                                      Xann-Packer
                                      Pha-Packer
                                      NoisePacker_v1/2
                                      NoisePacker_v3
                                      Promizer_v1.0c
                                      Promizer_v1.8a
                                      Promizer_v2.0
                                      Wanton-Packer
                                      SKYT-Packer
                                      ProPacker_v1.0
                                      ProPacker_v2.1
                                      ProPacker_v3.0
                                      ProRunner_v1.0
                                      Laxity-Tracker
                                      UNIC-Tracker
                                      KRIS-Tracker
                                      ProRunner_v2.0
                                      NoiseRunner
                                      EUREKA-Packer
                                      AC1D-Packer
                                      Pygmy Projects
                                      Digital Illusions
                                      Channel Player v1
                                      Channel Player v2
                                      Channel Player v3
                                      Promizer_v4.0
                                      The Player v5.0a
                                      StarTrekker Pack'
                                      The Player v6.0a
                                      GMC
                                      Module Protector
                                      Promizer v0.1
                                      Soundtracker 2.6
                                      FC-M Packer
                                      IceTracker
                                      Fuzzac Packer
                                      Kefrens Sound Machine
                                      The Player 40A/40B/41A
                                      Tracker Packer 1/2/3
                                      NoiseTracker Pak
                                      Polka Packer
                                      Power Music
                                      Soundtracker Pro 3.0
                                      Zen Packer
                                      The Player v6.1a
                                      Hornet Packer

                                GUI: Die Konvertier-Routinen einzelner
                                Formate lassen sich separat an- und ab-
                                schalten. Mit dem 'Save Module' Gadget
                                lassen sich die zurückkonvertierten Module
                                abspeichern. Dazu öffnet sich ein File-
                                requester.

                                Hinweis: Um sich für Pro-Wizard zu
                                registrieren, senden Sie

                                          50 FF  /  15$ US  /  20 DM

                                an:   Nicolas FRANCK
                                      157, Rue de Strasbourg
                                      77350 Le Mée sur Seine
                                      France

                                Dorthin können Sie auch Deli-Wizard bzw.
                                Pro-Wizard betreffende Bugreports oder
                                Verbesserungsvorschläge schicken. Bitte
                                schreiben Sie Französisch oder Englisch.

  Converter                     Dieses Genie konvertiert seltene nicht-
                                ProTracker Modulformate in andere Formate um,
                                die mit DeliTracker abgespielt werden können.
                                Es werden folgende Formate erkannt und
                                konvertiert:

                                        In Stereo! => Synthesis 
                                        GraveComposer => FastTracker
                                        Octalyzer => FastTracker
                                         (dieses Format hat nicht mit dem
                                          Oktalyzer von A. Sander zu tun!)
                                        MED Song => MED Module
                                        StarTrekker8 => TakeTracker
                                        FutureComposer 1.3 => FutureComposer 1.4
                                        SoundTracker => SoundTracker15
                                        DigitalTracker 1.0 => TakeTracker

                                GUI: Die Konvertier-Routinen einzelner
                                Formate lassen sich separat an- und ab-
                                schalten.

  ST-NT-PT-Song_Converter       Dieses Genie konvertiert Sound/Noise/ProTracker
                                Songs in ein Modul. Song und Samples dürfen
                                gepackt sein. Die Samples können entweder in der
                                im Song angegebenen Volume oder aber in einem
                                Subdirectory liegen. Der Pfad für dieses
                                Directory wird über die GUI eingestellt.
                                Kann ein Sample nicht gefunden werden, wird der
                                User nach einem Ersatzsample gefragt.
                                GUI: Setzt den Pfad, in dem die Samples gesucht
                                werden. In dem angegeben Pfad können sich
                                Directories für die jeweiligen ST-xx Disketten
                                befinden.


  4.ANDERE GENIES

  Name                          Beschreibung
  ==========================    ===========================================

  ModuleInfo                    Dieses Genie zeigt einige Informationen über
                                das aktuelle Modul an. Momentan wird folgendes
                                unterstützt: eigentliche Modulname, Dateigröße,
                                benutzte Kanäle, die Anzahl der Patterns,
                                Samplenamen/Längen sowie die erwartete
                                Spieldauer.
                                GUI: 'Settings'-Menu: Mit 'Duration' kann
                                die Berechnung der Spieldauer an- und ab-
                                geschalten werden.

  MonoScope                     Dieses Genie stellt die aktuelle Wellen-
                                form in einer ungewöhnlichen Weise dar. Es
                                werden bis zu 8 Stimmen unterstützt. Jedes
                                Pixel repräsentiert einen bestimmten Zeit-
                                punkt. Die x und y Koordinaten entsprechen
                                der Wellenform. Im 'Single Mode' wird die
                                x-Koordinate aus der Gesamt-Amplitude der
                                linken Kanäle berechnet. Die y-Koordinate
                                wird aus der Gesamt-Amplitude der rechten
                                Kanäle berechnet. Hier kann man beobachten,
                                wie ähnlich die Kanäle zueinander sind. Im
                                'Double Mode' werden beide Koordinaten aus
                                der Gesamt-Amplitude eines Kanals (links
                                oder rechts) gewonnen. Die y-Koordinate
                                wird im Vergleich zur x-Koordinate Zeit-
                                versetzt ausgelesen. Diese Anzeigeweise
                                zeigt die Ähnlichkeiten des Signals mit sich
                                selbst (sog. Autokorrelation).
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.
                                        ~~~~~~~~~~~~~~~
                                        Single Mode A-I Single mode wählen
                                        Double Mode A-O Double mode wählen


  StereoScope                   Dieses Genie zeigt die momentane Wellenform
                                als Stereo-Signal, ähnlich einem Oszilloskop.
                                Dieses Genie arbeitet mit bis zu 8 Stimmen.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.

  QuadraScope                   Dieses Genie zeigt die Wellenformen von bis
                                zu 4 Stimmen ,ähnlich einem Oszilloskop, an.
                                Die CPU-Belastung ist relativ gering, jedoch
                                kann das Fenster in der Größe nicht verändert
                                werden.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.

  QuadrascopePlus               Copyright 1994-95 by Florian Vorberger.
                                Dieses Genie zeigt ebenfalls die Wellenformen
                                von bis zu 4 Stimmen wie ein Osziloskop an.
                                Das Genie bietet verschiedene Darstellungs-
                                arten und die Möglichkeit, die Fenstergröße
                                zu verändern. QuadrascopePlus versucht die
                                Anzeige 50 mal in der Sekunde neu aufzubauen,
                                dies kostet natürlich einiges an Rechenzeit.
                                Im wesenlichen steigt die CPU-Belastung etwa
                                linear mit der Fenstergröße, im 'Solid Mode'
                                hängt die Belastung etwas mehr von der
                                Fensterhöhe ab. Sollte ihnen die Anzeige
                                etwas zu langsam vorkommen sollten sie das
                                Fenster etwas verkleinern.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.
                                        ~~~~~~~~~~
                                        Half   A-A Zeigt den absoluten Pegel
                                                   an. Dies entspricht einer
                                                   vorzeichenlosen Darstellung
                                                   der Samples.
                                        Mirror A-M Diese Einstellung zeigt auch
                                                   den absoluten Pegel an,
                                                   jedoch wird er an der Null-
                                                   marke gespiegelt.
                                                   Hinweis: Wenn weder 'Half'
                                                   noch 'Mirror' angewählt
                                                   sind, wird der Samplewert
                                                   vorzeichenbehaftet
                                                   interpretiert. Dies ist die
                                                   Vorgabe.
                                        ~~~~~~~~~~
                                        Dot    A-D Zeichnet einzelne Punkte.
                                        Line   A-L Verbindet die Sample Punkte
                                                   durch Linien miteinander.
                                        Solid  A-O Füllt den Raum zwischen
                                                   einzelnen Punkten und der
                                                   Nullmarke.

                                QuadrascopePlus wurde von Florian Vorberger
                                geschrieben. QuadrascopePlus darf nur zusammen
                                mit DeliTracker vertrieben werden. Es darf
                                nur für Nicht-Kommerzielle Zwecke verwendet
                                werden. Falls Sie Bugs finden, Ideen haben
                                oder eine kommerzielle Lizenz wünschen,
                                schreiben Sie bitte an:
                                 Florian.Vorberger@informatik.tu-muenchen.de
                                 oder Delirium Softdesign, wir werden die
                                 Sachen dann weiterleiten.

  LightOrgan_Color              Dieses Genie zeigt den Gesamt-Pegel von bis
                                zu 8 Stimmen als Farb-Intensitätsschwankung
                                an. Die Summe der linken Kanäle steuert dabei
                                Blauanteil, die der rechten den Rotanteil.
                                Dieses Genie belegt einen freien Pen. Es
                                benötigt mindestens Kickstart V39.
                                Hinweis:
                                Da die Workbench 8 Pens selbst alloziert,
                                muß man einen Screen mit mindestens 16 Farben
                                einstellen, um dieses Genie auf dem Workbench
                                Screen laufen zu lassen.

  FFTAnalyzer                   Dieses Genie zeigt das Frequenz Spektrum von
                                jeweils bis zu 4 linken und rechten Kanälen
                                an. Die Anzeige ist in zwei Hälften aufgeteilt,
                                links für das linke und rechts für das rechte
                                Spektrum. Jede Hälfte besteht aus 64 Balken,
                                wovon jeder ein Frequenzband von ca. 110 Hz
                                repräsentiert. Die Frequenzbereiche sind von
                                unten (Bass) nach oben (Höhen) angeordnet. Der
                                oberste Balken entspricht dabei einer Frequenz
                                von ca. 7.5 kHz. Die Länge eines Balkens
                                entspricht dem Schalldruckpegel dB(A). Dieser
                                ist nach DIN IEC-651, Kurve A bewertet. Zum
                                Ermitteln des Frequenzspektrums wird eine
                                stark optimierte 504-Punkt-Fast-Fourier-
                                Transformation verwendet. Diese Routine wurde
                                uns freundlicherweise von Kim Øyhus zur
                                Verfügung gestellt.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.

  FFTScope                      Dieses Genie zeigt den zeitlichen Verlauf des
                                Frequenz Spektrums von jeweils bis zu 4 linken
                                und rechten Kanälen in Graustufen an. Je heller
                                der Grauton, desto größer der Frequenzanteil.
                                An die Frequenzachse verläuft von unten
                                (tiefe Frequenzen) nach oben (hohe Frequenzen).
                                Verfügung gestellt.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.

                                        ~~~~~~~~~~
                                        Frequency Range
                                                Damit kann der Frequenzumfang,
                                                der angezeigt wird, eingestellt
                                                werden (6 - 8 Oktaven).


  DrWhoGenie                    Dieses Genie basiert auf dem rotierenden Tunnel-
                                effekt aus dem Sanity Demo 'ARTE'. Die Routinen
                                wurden uns freundlicherweise von Chaos/Sanitiy
                                zur Verfügung gestellt. Das Genie läuft erst ab
                                Kickstart 3.0 und benötigt einen Screen mit
                                mindestens 16 freien Pens.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        Nasty Blit
                                                Diese Option ist nur für
                                                (EGS) Grafikkartenbesitzer
                                                von Interesse. Sie dient
                                                dazu, Probleme, die von der
                                                Emulation der Blitoperationen
                                                durch die CPU herrühren, zu
                                                mindern. Bei eingeschalteter
                                                Option werden diese durch
                                                Forbid()/Permit() geschützt.
                                        ~~~~~~~~~~
                                        Own C2P A-2 Es wird eine optimierte
                                                    Chunky2Planar Routine
                                                    in Verbindung mit
                                                    BltBitMapRastPort() benutzt.
                                        Use WPA A-W Zum Darstellen wird die
                                                    System-Funktion
                                                    WritePixelArray8() benutzt.
                                        Use WCP A-C Es wird die System Funktion
                                                    WriteChunkyPixels() benutzt
                                                    (erst ab V40 verfügbar).
                                        Hinweis: Probieren Sie bitte selbst aus,
                                                 welche der 3 Optionen bei Ihnen
                                                 am schnellsten ist!
                                        ~~~~~~~~~~
                                        16 Colors A-1 Zeichnet den Tunnel mit
                                                      16 Farben.
                                        64 Colors A-6 Zeichnet den Tunnel mit
                                                      bis 64 Farben. Falls keine
                                                      64 Farben frei sind, versucht
                                                      das Genie sukzessive 32 bzw.
                                                      16 Farben zu verwenden.

  LevelMeter                    Dieses Genie zeigt den relativen Schallpegel
                                von bis zu 16 Kanälen getrennt an.
                                Die CPU-Belastung ist relativ gering.
                                GUI:    Settings
                                        :
                                        ~~~~~~~~~~
                                        Height »Half Halbiert die Fensterhöhe.
                                               »Full Volle Höhe.

                                        Width »Variable Die Breite des Fensters
                                                        ändert sich, je nachdem
                                                        wieviele Kanäle benutzt
                                                        werden.
                                              »4 Channels Fixiert die Anzahl der
                                               .          angezeigten Kanäle auf
                                               .          den eingestellten Wert.
                                              »16 Channels


  5. DELIMIX

  DeliMix ist © 1994-96 by Delirium Softdesign. DeliMix ist eine Echtzeit
  Samplemixtechnologie. Es ist die Grundlage vieler Noteplayer, die virtuelle
  Stimmen zur Verfügung stellen. Diese Technologie mischt Samples unterschied-
  licher Abtastraten zu einem Sample, dessen Ausgaberate eingestellt werden
  kann. Wird eine höhere Ausgaberate eingestellt, klingt das Ergebnis besser.
  Eine Erhöhung der Abtastrate erhöht jedoch auch den Rechenaufwand. Wenn
  DeliMix einen MC680020 oder höher erkennt, wird automatisch eine optimierte
  Mix-Routine verwendet, die etwa 20% schneller ist. Bei etwa 30 kHz gibt es
  einen kritischen Punkt. Wenn Sie eine höhere Ausgabefrequenz wählen, bringt
  dies nur eine Klangverbesserung, falls Sie auf einem Produktivity-Screen
  arbeiten. Das kommt daher, daß in der derzeitigen Amigahardware die Audio-
  DMA Rate abhängig von der Videoscanrate ist. Die Audio-DMA kann pro Video-
  zeile zwei Samples (je Kanal) ausgeben. Im normalen Betrieb ergibt sich
  deshalb eine obere Ausgabefrequenz von 2*15 kHz = 30 kHz. Wird jedoch ein
  Productivity-Screen verwendet, ist eine maximale Ausgabefrequenz von etwas
  unter 60 kHz möglich. Alle NotePlayer verringern automatisch die Playback
  Frequenz, wenn die CPU nicht mehr in der Lage ist, die gewünschte Mixrate
  aufrecht zu erhalten. Dies verhindert, daß sich ein NotePlayer im Interrupt
  wegen Überlastung aufhängt.



