ATOS-Magazin Juni/Juli 1997 |  | # SPIN! 0.20 Mit SPIN!, Version 0.20 vom 08.05.1997 (SPIN020.TOS) ist eine neue Version des CD-Dateisystemtreiber für MiNT erschienen. SPIN! ist ein MiNT-XFS für die Ansteuerung von CD-ROMs in den Formaten ISO9660, ISO9660/Rockridge, ISO9660/Joliet, ISO9660/Apple, Mac-HFS und Audio-CD. In der vorliegenden Version wurde der Audio-Support bei Mixed-Mode-CDs verbessert. Es wird die MetaDOS-Info-Struktur ausgefüllt, damit Programme wie CDDA das Laufwerk erkennen. Multisession-CDs im HFS-Format müßten jetzt funktionieren. SPIN! gibt nun Fehlermeldung, wenn MetaXBS nicht installiert ist. In u:\dev wird ein Devicetreiber eingelegt, über den ebenfalls alle CDROM-ioctls verfügbar sind (sollte die Portierung von Unix-Code erleichtern). Außerdem wurde das Zusammenspiel mit CDARGEN.BOS von Atari verbessert. Der Treiber enthält nun auch einen eigenen BOS-Treiber. Damit sind alle Bestandteile für den Betrieb von SCSI-CD-ROMs unter MiNT frei verfügbar (MetaXBS, SCSI-Treiber, SPINBOS-Treiber, SPINXFS). SPIN! läuft auf MiNT. SPIN! liegt z.B. in der Maus MS2 als SPIN016.TOS (selbstextr. ZIP-Archiv) zum Download bereit. Außerdem: per ftp bzw. Julian F. Reschke Kontakt: MausNet: Julian Reschke Nichtmodembesitzer wenden sich bitte an die ATOS-Redaktion, wir leiten die Anfragen dann per e-mail an den Autor weiter.
Copyright © by Rainer Wiesenfeller Letzte Änderung am 25. Juni 1997