ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# DISKUS 3.40 9-9

Ein kurzer Hinweis:

Die maximale Geschwindigkeit von Festplatten an den verschiedenen Schnittstellen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Maximale Geschwindigkeit von Festplatten
am ACSI-Port (ST/STE/TT) | 1400 KB/s
am SCSI-Port (TT030) | 2200 KB/s
am SCSI-Port (Falcon030) | 1850 KB/s
am IDE-Port (Falcon030) | 2400 KB/s
am IDE-Port (STBook, TOS 2.06 AT-Bus Karte) | 2100 KB/s

Die unterschiedlichen Transferraten hängen von der Computerhardware und nicht vom verwendeten Festplattentreiber ab!