zurück zum News-Archiv
Anfang zurück vorwärts Ende 16.11.1999 # SCSI-Logging mit SCSI_MON 1.10 ## Nun auch für das SCSI Target-Interface Von Uwe Seimet Mit SCSI_MON von Uwe Seimet ist es möglich, in Verbindung mit SYS_MON alle Aufrufe des SCSI-Treibers, wie er von CBHD, HDDRIVER und dem PCI-SCSI-Treiber für den Milan unterstützt wird, zu protokollieren. Die neue Version SCSI_MON 1.10 unterstützt auch das Target-Interface des SCSI-Treibers. Damit lassen sich mit einem TT oder Falcon SCSI-Kommandoblöcke mitschneiden, die von einem anderen Computer am selben Bus an TT oder Falcon geschickt werden. Voraussetzung für die erweiterte Funktionalitaet ist ein SCSI-Treiber, der das Target-Interface unterstützt. Dies ist bisher nur bei der Vollversion von HDDRIVER 7.8 der Fall, die dieses Interface für TT und Falcon bereitstellt. Weitere Informationen: `http://home.nikocity.de/nogfradelt/atari_german.html`

Anfang zurück vorwärts Ende Seitenanfang

Copyright und alle Rechte beim ATOS-Magazin. Nachdruck und Veröffentlichung von Inhalten nur mit schriftlicher Zustimmung der Redaktion.
Impressum - Rückmeldung via Mail oder Formular - Nachricht an webmaster