ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 3/96

# TOSpatch 4.04

Für den Atari Falcon030 mit TOS 4.04 ist in diversen Mailboxen ein Patchprogramm erhältlich, das Optionen zur Beseitigung von Fehlern und Unschönheiten des originalen TOS 4.04 enthält:

- IDE-Timeout wird verkürzt, dadurch kann schneller von SCSI oder Diskette gebootet werden

- Initiator Identification, der Falcon erhält für Bus Arbitration die SCSI-Gerätenummer 7

- Optionen, um

  - die originalen Bomben durch andere Objekte zu ersetzen,

  - den Druckertimeout an der Centronics-Schnittstelle zu verkürzen,

  - die Signale DTR und REQ am LAN und Modem Port richtig zu behandeln,

  - Fastload für die Diskettenlaufwerke einzustellen,

  - den Check auf Laufwerk B zu unterdrücken (Bootvorgang wird dadurch schneller),

  - Grow- und Shrinkboxen auszuschalten (Bildschirmaufbau wird beschleunigt, da diese AES-Funktionen nicht durch NVDI beschleunigt werden können),

  - Fuji-Logo beim Booten gegen eigenes oder vorgefertigtes zu ersetzen,

  - Papiervorschub der Hardcopy-Funktion für NEC/EPSON Drucker anzupassen (ST-HOCH Modus),

  - Peseta-Zeichen gegen Esszet-Zeichen zu ersetzen,

  - Standard-Tastaturbelegung für die Desktopfunktionen zu ändern,

  - deutsche ROM-TOS NEWDESK.INF zu ändern

- Default-Videomodus ist konfigurierbar (normalerweise bootet der Rechner in ST-LOW, wenn die ALT- oder CTRL Taste gedrückt wird)

Dateiname: TP404V13.TOS (Länge 149774 Bytes)