ATOS - Around The Operating System Das ATOS-Magazin 6/96

# Phenix

Von der französischen Firma Centek wird ein neuer TOS-kompatibler Rechner angekündigt: Der Phenix.

Folgende Ausstattung soll der Rechner mitbringen:

Prozessor:

  - Motorola MC68040 mit 66Mhz

  - Motorola MC68060 mit 120Mhz

Bustakt:
  32 bit - 33Mhz

Ram:
  Minimalausstattung 8MB, max. 128MB (32bit-Simms interlaced)

DSP:
  Motorola DSP56302 mit 66Mhz (66Mips) mit sechs 32 bit 6 DMA Kanälen und direktem Zugriff auf das System-Ram. Es besteht außerdem die Möglichkeit, einen zweiten DSP einzusetzen.

Grafikkarte:
  Wahlweise

  - Matrox Mystique (1280x1024 TrueColor) oder

  - Matrox Millenium (1600x1200 TrueColor inkl. 3d-Chip)

  Beide sind mit 2MB-VRAM ausgestattet.

I/O-Chip:
  Der Rechner verfügt über einen speziellen I/O-Chip, der dank seiner DMA-Kanäle auch als Blitter verwendet werden kann.

Auf dem Phenix wird ein Betriebssystem names "Dolmen" laufen (in einem Flash-Eprom für einfache Updates).

Der Preis für diesen Rechner mit 68040 Prozessor mit 8MB Ram, 1GB SCSI-Platte, Matrox Mystique Grafikkarte, 4-fach SCSI CD-Rom, HD Diskettenlaufwerk, im Tower oder Desktop (wahlweise), schwarz o. dunkelgrau (wahlweise) unter 10.000 FF (ca. 4000.- DM).

Adresse: | Fa. Centek
| 28, rue de Sorbiers
| 60290 Laigneville
| Frankreich
Telefon/Fax: | +33 03 4471 5504