Das ATOS-Magazin 4/98
ATOS Hardware
Ein Drache am Atari

# Dragon: GEM-Script

Da ich leider nicht über einen GEM-Script-Interpreter verfüge, möge an dieser Stelle ein Auszug aus dem Informatiostext des Autors genügen:

Speed Dragon Konfig ist auch per GEM-Script steuerbar (für alle Befehle liegen entsp. Beispielscripte für Scripter bei!). Folgende Befehle sind bisher implementiert:

GET_KONFIG | Liest die komplette Konfiguration der Databox aus und schreibt sie in eine Datei
CALL_GEBUEHREN | Ruft den Gebühren-Dialog auf
CALL_VORWAHL | Ruft den Vorwahl-Dialog auf
VORWAHL | Setzen der Vorwahl
CALL_SAMMELRUF | Ruft den Sammelruf-Dialog auf
SAMMELRUF_MSN | Setzen der Sammelruf-MSN
SAMMELRUF | Ein-/ausschalten des Sammelrufeintrages für einen Port
CALL_ANKLOPFEN | Ruft den Anklopfen-Dialog auf
ANKLOPFEN | Setzen des Anklopffeatures für Port 1 bis 3
CALL_FERNPROGRAMMIERUNG | Ruft den Fernprogrammierungs-Dialog auf
FERNPROGRAMMIERUNG_SETZEN | Setzen der Fernprogrammierungsparameter
CALL_AMTSBERECHTIGUNG | ruft den Amtsberechtigungs-Dialog auf
CALL_MSN | Ruft den MSN-Dialog auf
MSN_LOESCHEN | Löschen einer MSN
MSN_SETZEN | Setzen einer MSN
CALL_RUFNUMMERUNTERDRUECKUNG | Ruft den Rufnummerunterdrückungs-Dialog auf.
RUFNUMMERUNTERDRUECKUNG | Setzen der Rufnummerunterdrückung
CALL_LCDDISPLAY | Ruft den LCD-Display-Dialog auf
CALL_FIRMWARE | Ruft den Firmware-Info-Dialog auf
FIRMWAREUPLOAD | Aktualisiert die Firmware der Databox
ANRUFERLISTE_LOESCHEN | Löschen der Anruferliste
CALL_RUFUMLEITUNG | Ruft den Rufumleitungs-Dialog auf
RUFUMLEITUNG_SETZEN | Setzen der Rufumleitung
QUIT | Beendet das Programm radikal, egal, ob noch ein Dialog geöffnet ist oder nicht.

Dragon: Ein Helfershelfer