Das ATOS-Magazin 4/00
ATOS Hardware
Scanner am Atari
Vorstellung einzelner SCSI-Scanner und Treiber

# Tamarak-Scanner-Treiber

### Beschreibung

- 300 dpi-3-Pass-SCSI-Scanner.
- Die Scanner-Röhre ist wahrscheinlich eine einfache Haushaltsneonröhre von ca. 30 cm Länge.
- Gescannt werden kann auch per IDC.
- Die SCSI-ID ist fest auf ID5 gesetzt.

### Daten von Tamarak-Scanner-Treiber

Scanner | GeniScan GS-FC30 TAMARACKTS_3000C 1.0
GDPS | Ja. COL_SCAN.ACC von TradeIt
TOS | ja
MagiC | keine Angaben
MagiCMac | keine Angaben
MagiC PC | keine Angaben
N-AES | keine Angaben
MiNT | keine Angaben
Hardware | keine Angaben
Autor | keine Angaben
Version | keine Angaben
Preis | keine Angaben
Download | keine Angaben
Homepage |
Bezug | keine Angaben
Archive |

Andere Anschlußmöglichkeiten