Das ATOS-Magazin 3/99
ATOS Hardware
Das Jahr-2000-Problem

# Die Übersicht der Modelle

### Atari 260/520/1040ST(E)

Durch eine TOS-kompatible Uhr greift `gettime()` nicht mehr auf dem IKBD zu, die vom TOS ab Version 1.2 unterstützt wird. Damit sind diese Modelle Jahr-2000-kompatibel. Ist eine solche Uhr nicht vorhanden, sollte das TOS gepatcht werden und es kann zusätzlich ein DCF77-Empfänger installiert oder eine nachgerüstete -- nicht TOS-kompatible -- Uhr mit Date-Up Jahr-2000-fähig gemacht werden.

### Atari MegaST

Dieses Modell hat eine TOS-kompatible Uhr bereits integriert. Es sollte aber darauf geachtet werden, daß sich funktionstüchtige Batterien im Batteriefach befinden, damit diese Uhr funktioniert.

### Atari Stacy, Book, MegaSTE, TT und Falcon

Diese Modelle haben ebenfalls vom Werk aus eine TOS-kompatible Uhr und sind somit Jahr-2000-kompatibel.

Das Betriebssystem