Das ATOS-Magazin 4/00
ATOS Hardware
Scanner am Atari

# Klartext

Heutige (Billig-)Scanner für den Parallelport sind in aller Regel nicht am Atari nicht einsetzbar,

1. da es für die TOS-kompatiblen Systeme keine Treiber gibt.
   Grund:
   Es gibt keinen einheitlichen Standard für Parallelport-Scannersteuerung wie z.B. für SCSI, und die Firmen bringen immer wieder neue Scanner mit neuen Treibern auf den Markt. Es ist teilweise sehr schwer, Informationen über die Art der Ansteuerung von den Firmen zu bekommen (eine Möglichkeit ist das Linux-Paket sane, das recht viele Scannertreibersourcen enthält).
2. da den Ataris bzw. dem bidirektionalen Parallelport der Ataris einige Steuerleitungen fehlen. Beim Milan sieht das wieder anders aus, aber da greift zur Zeit Grund 1. Zur Zeit liegen keine Informationen über Scannertreiber für den Parallelport des Milan vor.
   Aus demselben Grund laufen auch nur einige Features dieser Multifunktions-Geräte, die Fax, Scanner und Drucker in einem sind.
   Abenso gibt es auch keinen Anschluss eines Parallelport-ZIP-Drives am Parallelport eines Atari. Beim Milan sieht es wieder anders aus, er hat eine vollständige bidirektionale (ECP/EPP-fähige) Schnittstelle. Es fehlen da eigentlich nur noch die Treiber ... Via ROM-Port-Adapter von Woller und Link ist es allerdings möglich, ein solches Parallelport-Zip-Drive am ROM-Port des Atari anzuschließen.

Scanner, die nur am Parallelport eines intel-kompatiblen PCs angeschlossen werden können, sind in der Regel an dem entsprechenden Aufdruck auf dem Karton und am Preis zu erkennen (zumeist unter 150 DM, von vielen Händlern und insbesondere Großhandelsketten wie dem MediaMarkt werden diese Geräte schon ab 80 DM verkauft).

Alteingesessene Atarianer werden jetzt zu Recht einwerfen, dass es sehr wohl am Atari möglich ist, einen Scanner am Parallelport zu betreiben und dass es sehr wohl Treiber dafür gibt.

Es handelt sich dabei um die Scanner von ehemals PrintTechnik und um einige Epson GT-Modelle, welche größtenteils heute nicht mehr hergestellt werden und bei denen die fehlenden Leitungen über andere Ports teils nachgebildet wurden/werden (siehe Andere Anschlußmöglichkeiten).

### USB-Scanner

USB-Scanner sind ebenfalls zur Zeit nicht am Atari einsetzbar,

1. da es bisher für die Atari-Rechner ST, STe, TT, F030 keine USB-Schnittstelle gibt.
2. da es für die theoretisch per Karte ausrüstbaren Atari-kompatiblen Rechner (Hades, Medusa, Milan I) keine Treiber gibt.

Der seit Ende 1999 angekündigte Milan II soll mit einem USB ausgerüstet werden - ob dann USB-Scanner dort unterstützt werden, hängt dann ebenfalls von der Verfügbarkeit von Treibern ab.

Die SCSI-Scanner und Treiber