|  | # Milan Von Michael Ruge Der Milan, ein TOS-kompatibler Clone mit 68040 CPU, wird auf der diesjährigen Atari Messe in Neuss seinen ersten Auftritt haben. Der Milan ist ein TOS-kompatibler Computer, der auf Basis eines Motorola-Chipsatzes und der Integration moderner PCI-Technologie entwickelt wurde. Nehmen wir aber einige technische Daten vorweg: Die 68040 CPU arbeitet mit 33MHz Taktfrequenz und einem integriertem Burst-Cache. Es sind 4 PCI-Steckplätze und 3 ISA-Steckplätze vorhanden. 4 PS/2-SIMM-EDO-Ram-Steckplätze für maximal 512 MB Hauptspeicher machen auch DTP-Profis das Arbeiten einfach. 2 IDE-Schnittstellen für maximal 4 busmasterfähige IDE-Geräte sorgen für einen problemlosen Massenspeicheranschluß, die durch einen Standard Diskettenlaufwerksanschluß ergänzt werden. Der Druckeranschluß sowie 3 serielle Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden, ebenso ein Standard-PC-Tastaturanschluß. Das Falcon030 TOS 4.0x wurde für die Milan-Hardware angepaßt und ist durch die Flashrom-Technologie problemlos durch den Endanwender updatebar. Weiterhin besitzt der Milan natürlich eine batteriegepufferte Echtzeituhr. Treiber für S3-Trio-Grafikkarten sind vorhanden. Was bislang noch fehlt, sind eine SCSI-Schnittstelle, der ROM-Port, die Midi-Schnittstellen und die Sound-Ausgabe. Der Milan wird erstmals auf der ATARI-Messe in Neuss vorgestellt und einer breiten Masse von Anwendern zugänglich gemacht. Der Verkauf soll zur Jahreswende 1997 beginnen. Der Einführungspreis beträgt 1499,- DM inkl. einer Grafikkarte, einer Festplatte und 8 Megabyte Hauptspeicher.
Copyright © by ATOS Letzte Aktualisierung am 2. Oktober 1997