Das ATOS-Magazin 1/00
PGP - Sicherheit ist Trumpf.

# Die Funktionsweise

Damit das Environment übernommen werden kann, ist ein Neustart notwendig. Danach sollten PGP-kodierte Mitteilungen, die über CAT empfangen werden, automatisch von AdeBND erkannt und an PGP weitergereicht werden. Nach dem Dekodieren von PGP ersetzt AdeBND den entsprechenden Abschnitt im Outfile und sucht nach der nächsten PGP-Nachricht.

Dadurch wird erreicht, daß alle PGP-kodierten Mitteilungen in CAT im Klartext zu lesen sind.

Das Verfahren funktioniert natürlich auch umgekehrt - wenn man eine Mitteilung in CAT an jemanden schreibt, dessen Schlüssel in PGP vorliegt, so erkennt AdeBND dies und ruft entsprechend PGP auf - die Mitteilung wird im Infile verschlüsselt.

Hinzufügen von Schlüsseln