Samplewert grid: farbige Markierung der geladenen Samples und graues Hintergrundmuster autorecord treshold: Ansprechschwelle in dB für die Aufnahmeamplitude bei Auto-Record-Automatik malloc: Anzahl Bytes in Hex des für das Programm reservierten Speichers record-time: einstellbare default-Aufnahmezeit. Kann jederzeit vor der Aufnahme geändert werden. Als Arbeitserleichterung um nicht immer wieder die gleiche Aufnahmezeit einstellen zu müssen. Eine Aufnahme ist aber trotzdem jederzeit durch STOP zu beenden. HDD-Sektoren: Größe der Zugriffsblöcke auf der Festplatte. Sollte vorerst immer auf 16384 gesetzt bleiben. digital-in clock: Wenn gesetzt, wird alles vom digitalen Eingangstakt synchronisiert bzw. getaktet. Die Taktratenauswahl ist dann gesperrt und richtet sich nach dem Eingangstakt. Betrifft vor allem die Aufnahme und Wiedergabe über die A/D und D/A-Wandler. sampledata-defaultpath: Der Name sagt es schon: Pfad für die Sampleaufnahme- und Wiedergabe. Alle anderen Files werden im Startpfad des Programms angelegt/gesucht. default format: Art des File-extenders für Samplefiles, also das voreingestellte Sampleformat. Es kann aber jederzeit ein anderes benutzt werden. Es ist lediglich eine Arbeitserleichterung bei der Arbeit. 3D: farbige Darstellung der Programmoberfläche im Multitos-Look (soweit möglich) wird erst nach Neustart berücksichtigt ! flip: wenn gesetzt, springt die Function-Auswahl im Edit-Fenster nach der Benutzung wieder auf MARK (weil meistbenutztes Feature) wenn gelöscht, bleibt die zuletzt benutzte Funktion eingestellt. 0-XSNAP: Suche nach Null-Durchgängen im Sample (zwecks Loop-Punkt) mittels Shift ermöglichen. Menue: Menüerzeugung an der oberen Bildschirmkante wird erst nach Neustart berücksichtigt! Time: Zeitanzeige im Edit-Info und Auto-Backup-Möglichkeit erlauben. Show: Anzeige der Zeitposition der Maus bzw. Marker im Edit-Info Turbo: für zeitoptimierte Aufnahme/Wiedergabe bei normalen STs wegen geringer Rechenleistung. Relikt aus vergangener Zeit. Sollte vorerst eingeschaltet bleiben. Wird demnächst anders gelöst. Freeze:wenn gesetzt dann merkt sich das Programm die Fenster-Positionen bei SAVE im Setup (und nur dann !) und setzt diese Fenster wieder auf die gleichen Positionen beim nächsten Start des Programms. View: Hier kann die Samplewert-Darstellung zwischen Zeit (in 1/100 sec) und Samples ausgewählt werden. Save: Speichern der Setup-Datei "SMP16.INF" Load: Laden der Setup-Datei. Das passiert auch automatisch beim Start des Programms. Startrack - 12 / 13
|  |  | # 45