Apple CD-300e, CD-300e+, PowerCD Chinon 525, 535 Compaq 561 MediaVision Reno Nakamichi MBR-7 NEC 25, 35/72/77/80/82, 73/83, 37/74/84, 38/74-1/84-1 NEC 210, 3Xe/3Xi/3Xp, 3Xp+/4Xe/4Xi Panasonic 501 Pioneer 602X, 604X, 124X Plextor 3024/3028, 5024/5028, 4plex Sony 6211, 8022, 541, 561/55S Sun CDPlus Texel 3024/5024 Toshiba 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 4101, 5201, 5301 Anodyne Software fordert die Benutzer spezieller CD-ROM Laufwerke auf, sich mit Problemen dieser Laufwerke direkt zu melden. Nur so kann ein guter Support funktionieren und die Kompatibilitätsliste erweitert werden. Unterstützung finden idR alle Laufwerke, die sich an die vorhandenen SCSI-2 Kompatibilitäts- und Spezifikationsanweisungen halten. #### Die direkt 'AudioCD-to-Harddisk' Aufzeichnung: Was ist eine direkte Audio-Aufzeichnung? Dieses Feature wird leider nicht von allen bekannten Laufwerken vollständig, insbesondere der älteren Modelle, korrekt unterstützt. Ist diese Funktion aber eingebaut, erlaubt es dem Laufwerk, die direkten digitalen Audiodaten von einer AudioCD direkt über den SCSI-Bus auf eine Festplatte zu kopieren. In anderen Worten: man ist hier in der Lage eine direkte 1:1 Kopie der Daten in identischer Qualität (eben digital) anzufertigen. extenDOS - 2 / 6
|  |  | # 21